# Caractéristiques ‌techniques

Défonceuse |  | GOF 20-12
--- | --- | ---
Référence |  | ‎3 601 F27 2..‎‎‎‎
Puissance absorbée nominale | W | 2 000
Régime à vide | tr/min | 10 000–25 000
Présélection de vitesse de rotation |  | ●
Constante électronique |  | ●
Raccord pour aspiration des poussières |  | ●
Pinces de serrage compatibles | mm inch | 8–12 ¼–½
Course du berceau | mm | 80
PoidsA) | kg | 6,3
Classe de protection |  | / II

A)

  Sans cordon d’alimentation secteur

Les données indiquées sont valables pour une tension nominale [U] de 230 V. Elles peuvent varier lorsque la tension diffère de cette valeur et sur certaines versions destinées à certains pays.

Les valeurs peuvent varier selon le produit, les conditions d’utilisation et les conditions ambiantes. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bosch-professional.com/wac.