# Napomene za rad

- Čuvajte glodalo od potresa i udaraca.

##

- Proces glodanja konstantno mora da se vrši u pravcu suprotnom od cirkulisanja glodalice (18) (suprotan smer). Prilikom glodanja u pravcu cirkulisanja (isti smer) električni alat može da vam se istrgne iz ruke.

### Glodanje pomoću jedinice za uranjanje

Podesite željenu dubinu glodanja.

Postavite električni alat sa montiranim glodalom na radni komad koji se obrađuje i uključite električni alat.

Pritisnite zateznu polugu za deblokadu funkcije uranjanja nadole i vodite gornje glodalo polako nadole, sve dok se ne dostigne podešena dubina glodanja. Ponovo otpustite polugu za deblokiranje , kako biste fiksirali dubinu uranjanja.

Izvodite glodanje sa ravnomernim pomeranjem napred.

Posle završetka glodanja, površinsku glodalicu vratite nazad u najvišu poziciju.

Nakon obavljenog glodala isključite električni alat.

### Glodanje pomoću jedinice za kopiranje

Podesite željenu dubinu glodanja.

Uključite električni alat i dovedite ga do mesta koje treba obraditi.

Izvodite glodanje sa ravnomernim pomeranjem napred.

Isključite električni alat.

- Ne ostavljajte električni alat pre nego što se glodalica potpuno ne zaustavi. Ne zaustavljeni upotrebljeni alati mogu prouzrokovati povrede.

##

Za obradu većih radnih komada, npr. pri glodanju žljebova, možete pričvrstiti neku dasku ili letvu kao pomoćni graničnik na radni komad i voditi višenamensku glodalicu duž pomoćnog graničnika. Prilikom upotrebe jedinice za uranjanje (38) višenamensku glodalicu vodite po površinskoj strani klizne ploče duž pomoćnog graničnika.

##

Pri glodanju ivica ili profilisanom glodanju bez paralelnog graničnika mora električni alat da bude opremljen sa jednim rukavcom za vodjenje ili kugličnim ležajem.

Dovedite uključeni električni alat sa strane na radni komad i rukavac za vodjenje ili kuglični ležaj alata glodalice moraju naleći na ivicu radnog komada koji se obradjuje.

Vodite električni alat duž ivice radnog komada. Pazite pritom na pravi ugao naleganja. Suviše jak pritisak može oštetiti ivicu radnog komada.

##

Ugurajte paralelni graničnik (28) sa polugama vođice (30) u osnovnu ploču (5) i čvrsto ga zategnite pomoću zavrtnjeva (4) u skladu sa zahtevanom merom.

Pomoću leptir zavrtnja (29) naknadno možete da podesite paralelni graničnik po dužini.

Pomoću obrtnog dugmeta (31) možete nakon otpuštanja oba leptir zavrtnja (29) fino da podesite dužinu. Jedan obrtaj pritom odgovara putu pomeranja od 2,0 mm, jedan od podeoka na obrtnom dugmetu (31) odgovara promeni puta pomeranja za 0,1 mm. Pri tome, uverite se da vrh igle za centriranje (32) ulegne u površinu materijala.

Pomoću granične šine (33) možete da promenite delotvornu površinu naleganja paralelnog graničnika.

Vodite uključeni električni alat sa ravnomernim pomeranjem napred i bočnim pritiskom na paralelni graničnik duž ivice radnog komada.

##

Montirajte vodeći točak (42) kao što je prikazano na slici.

Postavite vodeći točak na zakrivljenu ivicu ploče.

##

Pomoću kopirne čaure (37) možete da prenesete konture obrazaca odn. šablona na radne komade.

U zavisnosti od debljine šablona, odn. predloška izaberite odgovarajuću kopirnu čauru. Zbog veće visine kopirne čaure, šablon mora imati najmanju debljinu od 8 mm.

Za korišćenje kopirne čaure (37) se pre toga mora ubaciti SDS adapter kopirne čaure (34) u kliznu ploču (6).

Postavite adapter kopirne čaure (34) odozgo na kliznu ploču (6) i čvrsto ga zavrnite pomoću 2 pričvrsna zavrtanja (35). Pazite na to da je adapter kopirne čaure (36) slobodno pokretljiv.

Pomerite polugu za deblokiranje (36) u smeru strelice i postavite kopirnu čauru (37) odozdo u SDS adapter kopirne čaure (34). Ispusti za kodiranje moraju pritom osetno da uskoče u žlebove kopirne čaure (37).

Proverite odstojanje od sredine glodala i ivice kopirne čaure videti Centriranje osnovne ploče (videti sliku N).

- Birajte prečnik alata glodalice manji od unutrašnjeg preseka kopirne čaure.

### Proces glodanja

Napomena: Vodite računa o tome da glodalica (18) uvek štrči van osnovne ploče (5). Pazite da ne ošteti šablone ili radni komad.

Primaknite uključeni električni alat sa kopirnom čaurom (37) šablonu.

Prilikom upotrebe jedinice za uranjanje (38): pritisnite zateznu polugu za deblokadu funkcije uranjanja nadole i vodite gornje glodalo polako nadole, sve dok se ne dostigne podešena dubina glodanja. Ponovo otpustite polugu za deblokiranje , kako biste fiksirali dubinu uranjanja.

Električni alat sa većom kopirnom čaurom (37) vodite sa bočnim pritiskom duž šablona.

##

Da bi odstojanje između sredine glodala i ivice kopirne čaure bilo ujednačeno, kopirna čaura (37) i klizna ploča (6), ukoliko je potrebno, trebalo bi da budu međusobno centrirane.

Prilikom upotrebe jedinice za uranjanje (38): pritisnite zateznu polugu za deblokadu funkcije uranjanja nadole i vodite gornje glodalo polako nadole, sve dok se ne dostigne podešena dubina glodanja. Ponovo otpustite polugu za deblokiranje , kako biste fiksirali dubinu uranjanja.

Otpustite pričvrsne zavrtanje (39) otpr. 2 okreta, tako da klizna ploča (6) bude slobodno pokretljiva.

Ubacite vrh za centriranje (40), kao što je prikazano na slici u prihvat za alat. Ručno zategnite preklopnu navrtku, tako da je vrh za centriranje još uvek slobodno pokretljiv.

Usmerite vrh za centriranje (40) i kopirnu čauru (37), međusobno jedno ka drugom, laganim pomeranjem klizne ploče (6).

Ponovo pritegnite pričvrsne zavrtanje (39).

Uklonite vrh za centriranje (40) iz prihvata za alat.

Prilikom upotrebe jedinice za uranjanje (38): Pritisnite polugu za deblokiranje funkcije uranjanja i gornje glodalo vratite nazad u najvišu poziciju.

##

Za obradu ivica možete dodatno da koristite usisnu haubu (41).

Pričvrstite usisnu haubu (41) pomoću 2 zavrtnja na osnovnu ploču (5). Usisna hauba (41) može da se pričvrsti u 3 različita položaja, kao što je prikazano na slici.

Za obradu glatkih ravnih površina, ponovo skinite usisnu haubu.

Koristite FSN-OFA adapter (1 600 Z00 00G).