# Paruošimas naudoti

##

Sūkių skaičiaus nustatymo reguliatoriaus ratuku (17) reikiamą sūkių skaičių galite nustatyti net ir įrankiui veikiant.

1–2 | Mažas sūkių skaičius
3–4 | Vidutinis sūkių skaičius
5–6 | Didelis sūkių skaičius

Lentelėje pateiktos vertės yra orientacinės. Reikiamas sūkių skaičius priklauso nuo ruošinio medžiagos ir darbo sąlygų; jį nustatyti galima praktiniais bandymais.

Medžiaga | Frezavimo įrankio skersmuo [mm] | Reguliavimo ratuko padėtis
--- | --- | ---
Kietmedis (bukas) | 4–10 12–20 22–40 | 5–6 3–4 1–2
Minkštasis medis (pušis) | 4–10 12–20 22–40 | 5–6 3–6 1–3
Medienos drožlių plokštės | 4–10 12–20 22–40 | 3–6 2–4 1–3
Plastikai | 4–15 16–40 | 2–3 1–2
Aliuminis | 4–15 16–40 | 1–2 1

Po ilgesnio naudojimo mažu sūkių skaičiumi, kad elektrinis įrankis atvėstų, apie 3 minutes leiskite jam veikti tuščiąja eiga didžiausiu sūkių skaičiumi.

##

Prieš įjungdami nustatykite frezavimo gylį.

Norėdami elektrinį įrankį įjungti, spustelėkite įjungimo-išjungimo jungiklio fiksavimo ir atblokavimo mygtuką (20), o tada paspauskite įjungimo-išjungimo jungiklį (19) ir laikykite jį paspaustą.

Norėdami elektrinį įrankį užfiksuoti, įjunkite elektrinį įrankį ir paspauskite spustelėkite įjungimo-išjungimo jungiklio fiksavimo ir atblokavimo mygtuką (20). Pirmiausia atleiskite įjungimo-išjungimo jungiklį (19), o tada – įjungimo-išjungimo jungiklio fiksavimo ir atblokavimo mygtuką (20).

Norėdami elektrinį įrankį išjungti, atleiskite įjungimo-išjungimo jungiklį (19), o jei jis užfiksuotas fiksatoriumi (20), trumpai paspauskite įjungimo-išjungimo jungiklį (19) ir tada jį atleiskite.

##

Elektroninis sūkių skaičiaus stabilizatorius palaiko beveik pastovų nustatytą sūkių skaičių tiek veikiant įrankiui tuščiąja eiga, tiek su apkrova, ir užtikrina tolygų darbo našumą.

##

Elektroninis švelnaus paleidimo įtaisas riboja sukimo momentą įjungimo metu ir pailgina variklio eksploatavimo laiką.