# Frezenin takılması (Bakınız: Resim A)

- Frezeler takılır ve değiştirilirken korucuyu iş eldivenlerinin kullanılması tavsiye olunur.

Kullanım amacına göre çeşitli model ve kalitede freze mevcuttur.

Yüksek performanslı hızlı kesme çeliğinden (HSS) yapılma frezeler örneğin yumuşak ahşap ve plastik gibi yumuşak malzemenin işlenmesine uygundur.

Sert metal kesicili (HM) frezeler örneğin sert ahşap ve alüminyum gibi sert ve aşındırıcı malzemelerin işlenmesine uygundur.

Geniş kapsamlı Bosch aksesuar programındaki orijinal frezeleri bayinizden alabilirsiniz.

Her zaman kusursuz ve temiz frezeler kullanın.

Mümkünse 12 mm şaft çaplı freze kullanın.

Freze motoru dalma ünitesine/kopyalama ünitesine takılmışsa frezeyi değiştirebilirsiniz. Takım değişikliğinin freze motor sökülmüşsen gerçekleştirilmesini öneririz.

- Freze motoru dalma ünitesinden/kopyalama ünitesinden çıkarın.
- Mil kilitleme düğmesine (2) (➊) basın ve düğmeyi basılı tutun. Gerekirse, kilit yerine oturana kadar mili elle biraz döndürün.
  Mil kilitleme düğmesine (2) sadece dururken basın.
- Alternatif olarak, mili ek bir açık uçlu anahtarla da kilitleyebilirsiniz.
- Başlık somununu (22) açık uçlu anahtarla (21) (17 mm ve 24 mm arasındaki anahtar genişliği) saat yönünün tersine (➋) çevirerek gevşetin.
- Frezeyi penset içine itin. Freze şaftı penset içine en azından 20 mm itilmiş olmalıdır.
- Başlık somununu (22) açık uçlu anahtarla (21) (17 mm ve 24 mm arasındaki anahtar genişliği) saat yönünde çevirerek sıkın. Mil kilit düğmesini (2) serbest bırakın veya ek açık uçlu anahtarı çıkarın.

- Kopyalama kovanı takılı değilken 50 mm’den daha büyük çaplı freze ucu takmayın. Bu frezeler taban levhasına uymazlar.

- Herhangi bir freze takılı değilse penseti başlık somunu ile sıkmayın. Aksi takdirde penset hasar görebilir.