# Colocando em funcionamento

##

Com a roda da pré-seleção da velocidade de rotação (17) pode selecionar o número de rotações necessário mesmo durante o funcionamento.

1−2 | número de rotações reduzido
3−4 | número de rotações médio
5−6 | número de rotações elevado

Os valores apresentados na tabela são valores de referência. O número de rotações necessário depende do material e das condições de trabalho e pode ser verificado através de ensaios práticos.

Material | Diâmetro da fresa [mm] | Posição da roda
--- | --- | ---
Madeira dura (faia) | 4−10 12−20 22−40 | 5−6 3−4 1−2
Madeira macia (pinheiro) | 4–10 12−20 22−40 | 5−6 3−6 1−3
Placas de aglomerado de madeira | 4−10 12−20 22−40 | 3−6 2−4 1−3
Plásticos | 4−15 16−40 | 2−3 1−2
Alumínio | 4−15 16−40 | 1−2 1

Após trabalhos em longos períodos em baixas rotações, deixar a ferramenta elétrica rodar em vazio em rotação máxima, para arrefecer, durante aprox. 3 minutos.

##

Ajuste a profundidade de fresagem antes de ligar.

Para ligar a ferramenta elétrica, pressione ligeiramente a tecla de bloqueio e desbloqueio para o interruptor de ligar/desligar (20), depois pressione o interruptor de ligar/desligar (19) e mantenha-o premido.

Para bloquear ferramenta elétrica, ligue a ferramenta elétrica e pressione a tecla de bloqueio e desbloqueio para o interruptor de ligar/desligar (20). Solte primeiro o interruptor de ligar/desligar (19) e depois a tecla de bloqueio e desbloqueio para o interruptor de ligar/desligar (20).

Para desligar a ferramenta elétrica, solte o interruptor de ligar/desligar (19) ou, se estiver bloqueado com a tecla de bloqueio (20), aperte brevemente o interruptor de ligar/desligar (19) e soltar o mesmo.

##

A eletrônica constante mantém o número de rotações praticamente constante na marcha em vazio e com carga garantindo uma potência de trabalho uniforme.

##

O arranque suave eletrônico limita o torque ao ligar e aumenta a vida útil do motor.