# Käyttöönotto

##

Kierrosluvun säätöpyörällä (17) voit valita kierrosluvun myös käytön aikana.

1−2 | pieni kierrosluku
3−4 | keskisuuri kierrosluku
5−6 | suuri kierrosluku

Taulukon arvot ovat suuntaa-antavia ohjearvoja. Tarvittava kierrosluku riippuu työstettävästä materiaalista ja työolosuhteista ja sen voi määrittää koejyrsinnällä.

Materiaali | Jyrsinterän halkaisija [mm] | Säätöpyörän asento
--- | --- | ---
Kova puu (pyökki) | 4–10 12–20 22–40 | 5–6 3–4 1–2
Pehmeä puu (mänty) | 4–10 12–20 22–40 | 5–6 3–6 1–3
Lastulevyt | 4–10 12–20 22–40 | 3–6 2–4 1–3
Muovit | 4–15 16–40 | 2–3 1–2
Alumiini | 4–15 16–40 | 1–2 1

Jos käytät kauan matalaa kierroslukua, sähkötyökalua kannattaa jäähdyttää työn jälkeen n. 3 minuutin ajan tyhjäkäynnillä ja maksimikierrosluvulla.

##

Säädä jyrsintäsyvyys ennen moottorin käynnistämistä.

Kun haluat käynnistää sähkötyökalun, paina kevyesti käynnistyskytkimen lukitus- ja vapautuspainiketta (20) ja pidä sitten käynnistyskytkintä (19) pohjassa.

Kun haluat lukita sähkötyökalun jatkuvan käytön asentoon, kytke sähkötyökalu päälle ja paina käynnistyskytkimen lukitus- ja vapautuspainiketta (20). Vapauta ensin käynnistyskytkin (19) ja sitten käynnistyskytkimen lukitus- ja vapautuspainike (20).

Kun haluat sammuttaa sähkötyökalun, vapauta käynnistyskytkin (19), tai jos se on lukittu lukituspainikkeella (20), paina lyhyesti käynnistyskytkintä (19) ja nosta tämän jälkeen sormi kytkimeltä.

##

Vakioelektroniikka pitää kierrosnopeuden lähes samana sekä tyhjäkäynnillä että kuormituksessa ja mahdollistaa siten tasaisen työskentelyn.

##

Elektroninen pehmeä käynnistys rajoittaa käynnistyksen vääntömomenttia ja pidentää moottorin käyttöikää.