# Az ábrázolásra kerülő komponensek

Az ábrázolt alkatrészek sorszámozása megfelel az elektromos kéziszerszám ábrájának, az ábrákat tartalmazó oldalon.

(1) | Fogantyú a jobb oldalon (szigetelt fogantyú-felület)
(2) | Tengelyreteszelő gomb
(3) | Forgácsvédő
(4) | Szárnyascsavar a párhuzamvezető vezetőrúdjai számára (2x)
(5) | Talplemez
(6) | Csúszólemez
(7) | A párhuzamvezető vezetőrúdjainak befogására szolgáló hely
(8) | Többfokozatú ütköző
(9) | Szárnyascsavar a mélységi ütköző beállításához
(10) | Indexjelekkel ellátott tolómérő
(11) | Fogantyú a bal oldalon (szigetelt fogantyú-felület)
(12) | Marási mélység reteszelőkar
(13) | Marásmélység-beállító skála
(14) | Mélységütköző
(15) | Marásmélység-finombeállító skála
(16) | Marásmélység-finombeállító forgatógomb (merülő egység)
(17) | Fordulatszám-előválasztó szabályozókerék
(18) | MaróA)
(19) | Be-/kikapcsoló
(20) | Rögzítő- és kioldógomb a be-/kikapcsolóhoz
(21) | Villáskulcs (17 mm, 24 mm)
(22) | Hollandi anya befogópatronnal
(23) | Elszívóadapter (merülő egység)
(24) | Recézett fejű csavar az elszívóadapterhez (2x)
(25) | Elszívótömlő (Ø 35 mm)A)
(26) | Elszívóadapter (másolóegység)A)
(27) | Közbenső gyűrű az elszívóadapterhezA)
(28) | Párhuzamvezető
(29) | Szárnyascsavar a párhuzamvezető durva beállításához
(30) | Vezetőrúd a párhuzamvezetőhöz
(31) | Forgatógomb a párhuzamvezető finombeállítására
(32) | Központozó csap
(33) | Szabályozható ütközősín a párhuzamvezetőhöz
(34) | SDS-másolóhüvely-adapter
(35) | Rögzítőcsavar a másolóhüvely-adapterhez(2x)
(36) | Reteszelésfeloldó kar a másolóhüvely-adapterhez
(37) | Másolóhüvely
(38) | Merülő egység
(39) | Csúszólemez rögzítőcsavar
(40) | Központozó tüskeA)
(41) | Elszívóbúra munkadarab-élek megmunkálásához
(42) | VezetőkerékA)

A)

  Ez a tartozék nem tartozik a standard szállítmányhoz.