# Tehnički podaci

Vertikalna glodalica |  | GOF 20-12
--- | --- | ---
Kataloški broj |  | ‎3 601 F27 2..‎‎‎‎
Nazivna primljena snaga | W | 2000
Broj okretaja u praznom hodu | min-1 | 10000–25000
Predbiranje broja okretaja |  | ●
Konstantna elektronika |  | ●
Priključak za usisavanje prašine |  | ●
Kompatibilna stezna kliješta | mm in | 8–12 ¼–½
Hod košare glodalice | mm | 80
TežinaA) | kg | 6,3
Klasa zaštite |  | / II

A)

  Bez mrežnog priključnog voda

Podaci vrijede za nazivni napon [U] od 230 V. U slučaju odstupanja napona i u izvedbama specifičnim za dotičnu zemlju, ovi podaci mogu varirati.

Vrijednosti se mogu razlikovati ovisno o proizvodu i ovise o uvjetima primjene i okoline. Dodatne informacije na www.bosch-professional.com/wac.