# Çalışırken dikkat edilecek hususlar

- Frezeleri çarpma ve darbelere karşı koruyun.

##

- Frezeleme işlemi daima freze dönme yönünün (18) tersine doğru yapılmalıdır (karşıt hareket). Freze ucunun hareket yönünde frezeleme yapacak olursanız elektrikli el aleti elinizden fırlayabilir.

### Dalma ünitesi ile frezeleme

İstediğiniz freze derinliğini ayarlayın.

Freze ucu takılı elektrikli el aletini iş parçasına yerleştirin ve elektrikli el aletini çalıştırın.

Dalma fonksiyon için boşa alma kolunu aşağı yönde bastırın ve dik frezeyi yavaşça, ayarlanan freze derinliğine ulaşılana kadar aşağı yönde sürün. Malzeme içine dalma derinliğini sabitlemek için boşa alma kolunu tekrar bırakın.

Freze işlemini düzgün ve eşit besleme kuvveti ile gerçekleştirin.

Her frezeleme işleminden sonra frezeyi en üst konuma geri getirin.

Freze işlemi tamamlandıktan sonra elektrikli el aletini kapatın.

### Kopyalama ünitesi ile frezeleme

İstediğiniz freze derinliğini ayarlayın.

Elektrikli el aletini çalıştırın ve işlenecek yüzeye hareket ettirin.

Freze işlemini düzgün ve eşit besleme kuvveti ile gerçekleştirin.

Elektrikli el aletini kapatın.

- Freze tam olarak durmadan elektrikli el aletini elinizden bırakmayın. Serbest dönüşteki uçlar yaralanmalara neden olabilirler.

##

Örneğin kanal frezeleme gibi büyük iş parçalarını işlemek için yardımcı dayanak olarak iş parçasına bir tahta ya da çıta sabitleyebilirsiniz ve yardımcı mesnetteki çok amaçlı freze boyunca yönlendirebilirsiniz. Dalma ünitesi (38) kullanıldığında çok amaçlı frezeyi kayar plakanın düzleştirilmiş tarafında yardımcı dayanak boyunca yönlendirin.

##

Paralellik mesnedi olmadan kenar veya kalıp frezeleme işleminde frezenin bir kılavuz pim veya bir rulmanla donatılmış olması gerekir.

Çalışır durumdaki elektrikli el aletini yan taraftan kılavuz pim veya rulman işlenecek iş parçası kenarına dayanıncaya kadar iş parçasına yönlendirin.

Elektrikli el aletini iş parçası kenarı boyunca hareket ettirin. Bu sırada dik açılı oturmaya dikkat edin. Aşırı bastırma kuvveti iş parçasının kenarında hasara neden olabilir.

##

Paralellik mesnedini (28) kılavuz çubuklarla (30) birlikte taban levhası (5) içine itin ve vidalarla (4) uygun ölçüde sıkın.

Paralellik mesnedi ince ayarı kelebek vidaları ve paralellik mesnedi kaba ayarı kelebek vidaları (29) ile paralellik mesnedini uzunluğuna ayarlayabilirsiniz.

Döner düğme (31) ile her iki kelebek vida (29) gevşetildikten sonra uzunluğu hassas olarak ayarlayabilirsiniz. Bir tur, 2,0 mm'lik bir ayar yoluna karşılık gelir, döner düğmedeki (31) derecelendirme işaretlerinden biri, ayar yolunda 0,1 mm'lik bir değişikliğe karşılık gelir. Merkezleme piminin (32) ucunun malzeme yüzeyine oturduğundan emin olun.

Dayanak ray (33) yardımıyla paralellik mesnedinin etkili dayama yüzeyini değiştirebilirsiniz.

Çalışır durumdaki elektrikli el aletini paralellik mesnedine eşit ve yandan uyguladığınız bastırma kuvveti iş parçası kenarı boyunca hareket ettirin.

##

Kılavuz çarkı (42) resimde gösterildiği gibi takın.

Kılavuz çarkı bir levhanın kavisli kenarına yerleştirin.

##

Kopyalama kovanı (37) yardımı ile örneklerin (modellerin) veya şablonların kenarlarını iş parçasına aktarabilirsiniz.

Şablonun veya örneğin kalınlığına uygun kopyalama kovanı seçin. Kopyalama kovanının çıkıntı yapması nedeniyle şablonun en azından 8 mm kalınlığında olması gerekir.

Kopyalama kovanının (37) kullanılabilmesi için önce SDS kopyalama kovanı adaptörünün (34) kayar levhaya (6) takılması gerekir.

Kopyalama kovanı adaptörünü (34) yukarıdan kayar levhaya (6) yerleştirin ve 2 tespit vidası (35) ile sıkın. Bu sırada kopyalama kovanı adaptörünün boşa alma kolunun (36) serbest hareket edebilecek durumda olmasına dikkat edin.

Boşa alma kolunu (36) ok yönünde itin ve kopyalama kovanını (37) aşağıdan SDS kopyalama kovanı adaptörüne (34) takın. Bu sırada kod tırnakları kopyalama kovanının (37) oluklarını hissedilir biçimde kavramalıdır.

Freze ortası ile kopyalama kovanı kenarı arasındaki mesafeyi kontrol edin Bakınız Taban levhasının ortalanması (Bakınız: Resim N).

- Freze çapı kopyalama kovanının iç çapından küçük olmalıdır.

### Freze işlemi

Not: Frezenin (18) daima taban plakasından (5) çıkıntı yaptığını dikkate alın. Şablonda veya iş parçasında hasara neden olmayın.

Kopyalama kovanı (37) takılı çalışır durumdaki elektrikli el aletini şablona yanaştırın.

Dalma ünitesi kullanıldığında (38): Dalma fonksiyonu için boşa alma kolunu aşağı yönde bastırın ve dik frezeyi yavaşça, ayarlanan freze derinliğine ulaşılana kadar aşağı yönde sürün. Malzeme içine dalma derinliğini sabitlemek için boşa alma kolunu tekrar bırakın.

Kopyalama kovanı (37) çıkıntı yapar durumda elektrikli el aletini yandan bastırarak şablon boyunca hareket ettirin.

##

Frezenin ortası ile kopyalama kovanının kenarı arasındaki mesafenin her yerde eşit olabilmesi için, gerekiyorsa kopyalama kovanı (37) ve kayar plaka (6) birbirlerine merkezlenmelidir.

Dalma ünitesi kullanıldığında (38): Dalma fonksiyonu için boşa alma kolunu aşağı yönde bastırın ve dik frezeyi yavaşça, ayarlanan freze derinliğine ulaşılana kadar aşağı yönde sürün. Malzeme içine dalma derinliğini sabitlemek için boşa alma kolunu tekrar bırakın.

Tespit vidalarını (39) yaklaşık 2 tur çevirerek gevşetin ve kayar plakanın (6) serbestçe hareket eder duruma gelmesini sağlayın.

Merkezleme pimini (40) şekilde gösterildiği gibi uç girişine yerleştirin. Başlık somununu elle merkezleme pimi serbest hareket edecek ölçüde sıkın.

Merkezleme pimini (40) ve kopyalama kovanını (37) kayar levhayı (6) hafifçe iterek birbirine hizalayın.

Tespit vidalarını (39) tekrar sıkın.

Merkezleme pimini (40) uç girişinden çıkarın.

Dalma ünitesi kullanıldığında (38): Dalma fonksiyonu için boşa alma kolunu bastırın ve dik frezeyi tekrar en üst konuma getirin.

##

Kenarların işlenmesi için ek olarak toz emme kapağı (41) kullanılabilir.

Toz emme kapağını (41) 2 vida ile taban levhasına (5) sabitleyin. Toz emme kapağı (41), resimde gösterildiği üzere 3 farklı pozisyona sabitlenebilir.

Pürüzsüz düz yüzeylerin işlenmesi için toz emme kapağını tekrar çıkarın.

FSN-OFA adaptörünü (1 600 Z00 00G) kullanın.