# Tehnički podaci

Gornje glodalo |  | GOF 20-12
--- | --- | ---
Broj artikla |  | ‎3 601 F27 2..‎‎‎‎
Nominalna ulazna snaga | W | 2000
Broj obrtaja u praznom hodu | min–1 | 10000–25000
Izbor broja obrtaja |  | ●
Konstantna elektronika |  | ●
Priključak za sistem za usisavanje prašine |  | ●
Kompatibilne stezne čaure | mm in | 8–12 ¼–½
Pomak korpe glodalice | mm | 80
TežinaA) | kg | 6,3
Klasa zaštite |  | / II

A)

  Bez voda za priključak na mrežu

Podaci važe za nominalne napone [U] od 230 V. Kod napona koji odstupaju i izvođenja specifičnih za zemlje ovi podaci mogu da variraju.

Vrednosti mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda i zavise od uslova upotrebe i uslova iz okoline. Dodatne informacije možete pogledati na adresi www.bosch-professional.com/wac.