# Petunjuk pengoperasian

- Lindungilah pisau frais terhadap benturan dan sentakan.

##

- Proses frais harus selalu berlawanan dengan arah putar dari mata frais (18) (gerak berlawanan). Jika arah pemotongan sesuai dengan arah putar dari mata frais (gerak sama), perkakas listrik dapat terpental dari tangan pengguna.

### Melakukan frais dengan unit perendaman

Setel kedalaman frais yang diinginkan.

Letakkan perkakas listrik dengan pisau frais yang sudah dipasang pada benda yang akan dikerjakan, kemudian hidupkan perkakas listrik.

Tekan tuas pembuka kunci untuk fungsi perendaman ke bawah dan gerakkan mesin frais perlahan ke bawah hingga kedalaman frais yang ditetapkan tercapai. Lepaskan kembali tuas pembuka kunci untuk memperbaiki kedalaman perendaman.

Lakukan proses frais dengan dorongan ke depan yang merata.

Setelah proses frais selesai, kembalikan mesin frais vertikal ke posisi paling atas.

Setelah pekerjaan pemotongan selesai, matikan perkakas listrik.

### Melakukan frais dengan unit penyalinan

Setel kedalaman frais yang diinginkan.

Hidupkan perkakas listrik dan letakkan perkakas listrik pada bagian benda yang akan dikerjakan.

Lakukan proses frais dengan dorongan ke depan yang merata.

Matikan perkakas listrik.

- Jangan meletakkan perkakas listrik sebelum pisau frais benar-benar berhenti. Alat kerja yang masih berputar dapat mengakibatkan terjadinya luka-luka.

##

Untuk memproses benda kerja berukuran besar, misalnya saat memotong slot, papan atau lis dapat dikencangkan pada benda kerja sebagai alat penghenti tambahan, lalu arahkan mesin frais multifungsi di sepanjang alat penghenti tambahan tersebut. Jika menggunakan unit perendaman (38), arahkan mesin frais multifungsi sepanjang sisi datar pelat geser pada alat penghenti tambahan.

##

Pada pekerjaan memotong pinggiran atau profil tanpa mistar sejajar, pisau frais yang dipakai harus memiliki ujung bundar atau bantalan peluru.

Dekatkan perkakas listrik yang sudah dihidupkan dari samping pada benda yang akan dikerjakan hingga ujung bundar atau bantalan peluru pisau frais terkena pada sisi dari benda yang akan dikerjakan.

Dorong perkakas listrik sepanjang sisi benda yang dikerjakan. Perhatikan supaya pisau frais berada dalam posisi bersudut. Tekanan yang terlalu besar dapat merusak pinggiran benda yang dikerjakan.

##

Masukkan mistar paralel (28) dengan batang pemandu (30) ke dalam pelat dasar (5) dan kencangkan dengan baut kupu-kupu (4) sesuai dengan yang diperlukan.

Mistar sejajar juga dapat diatur panjangnya menggunakan baut kupu-kupu (29).

Dengan bantuan kenop putar (31), panjang dapat diatur setelah kedua baut kupu-kupu (29) dikendurkan. Satu putaran sesuai dengan rentang penyetelan 2,0 mm, salah satu garis skala pada kenop putar (31) sesuai dengan perubahan rentang penyetelan 0,1 mm. Pastikan ujung pin pemusat (32) menyentuh permukaan material.

Permukaan kontak efektif pada mistar sejajar dapat diubah dengan rel pembatas (33).

Dorong perkakas listrik yang dihidupkan ke sepanjang sisi benda kerja secara merata dan tekan dari samping pada mistar paralel.

##

Pasang roda pemandu (42), seperti yang ditunjukkan pada gambar.

Letakkan roda pemandu pada tepi yang melengkung pada pelat.

##

Dengan ring penyalinan (37), kontur dari templat atau pola dapat dipindahkan ke benda kerja.

Pilih ring penyalinan yang cocok menyesuaikan ketebalan pola atau templat. Karena ring penyalinan menonjol ke luar, maka pola harus mempunyai ketebalan setidaknya 8 mm.

Untuk menggunakan ring penyalinan (37), adaptor ring penyalinan SDS (34) harus dipasang terlebih dahulu ke alas peluncur (6).

Pasang adaptor ring penyalinan (34) dari atas ke alas peluncur (6) dan kencangkan dengan 2 sekrup pengencang (35). Pastikan tuas pembuka kunci untuk adaptor ring penyalinan (36) dapat bergerak bebas.

Gerakkan tuas pembuka kunci (36) searah tanda panah, lalu pasang ring penyalinan (37) dari bawah pada adaptor ring penyalinan SDS (34). Pendeteksi lokasi harus terkunci dengan benar pada ceruk ring penyalinan (37).

Periksa jarak antara bagian tengah frais dan tepi ring penyalinan lihat Memusatkan pelat dasar (lihat Gambar N).

- Pilihlah pisau frais dengan diameter yang lebih kecil daripada diameter ring penyalinan (ring copy) bagian dalam.

### Proses frais

Catatan: Pertimbangkan bahwa pisau frais (18) akan selalu menonjol dari pelat dasar (5). Jangan merusak pola atau benda yang dikerjakan.

Letakkan perkakas listrik yang dihidupkan beserta ring penyalinan (37) ke atas pola.

Pada penggunaan unit perendaman (38): Tekan tuas pembuka kunci untuk fungsi perendaman ke bawah dan gerakkan mesin frais perlahan ke bawah hingga kedalaman frais yang ditetapkan tercapai. Lepaskan kembali tuas pembuka kunci untuk memperbaiki kedalaman perendaman.

Dorong perkakas listrik dengan ring penyalinan (37) yang menonjol ke luar dengan tekanan dari samping pada sepanjang pola.

##

Untuk memastikan jarak dari pusat frais ke tepi ring penyalinan selalu sama, ring penyalinan (37) dan alas peluncur (6) dapat dicocokkan pusatnya jika perlu.

Pada penggunaan unit perendaman (38): Tekan tuas pembuka kunci untuk fungsi perendaman ke bawah dan gerakkan mesin frais perlahan ke bawah hingga kedalaman frais yang ditetapkan tercapai. Lepaskan kembali tuas pembuka kunci untuk memperbaiki kedalaman perendaman.

Kendurkan sekrup pengencang (39) sekitar 2 putaran sehingga alas peluncur (6) dapat bergerak bebas.

Pasang pin pemusatan (40) ke dudukan alat kerja seperti yang ditunjukkan pada gambar. Kencangkan mur pengunci dengan tangan sehingga pin pemusatan masih dapat bergerak bebas.

Sejajarkan pin pemusatan (40) dan ring penyalinan (37) dengan sedikit menggerakkan alas peluncur (6) ke arah satu sama lain.

Kencangkan kembali sekrup pengencang (39).

Lepaskan pin pemusatan (40) dari dudukan alat kerja.

Pada penggunaan unit perendaman (38): Tekan tuas pembuka kunci untuk fungsi perendaman dan gerakkan mesin frais kembali ke posisi teratas.

##

Kap pengisap juga dapat digunakan untuk memproses tepian (41).

Kencangkan kap pengisap (41) dengan 2 sekrup pada pelat dasar (5). Kap pengisap (41) dapat dipasang dalam 3 posisi berbeda, seperti yang ditunjukkan pada gambar.

Untuk bekerja pada permukaan yang rata dan halus, lepaskan kembali kap pengisap.

Gunakan adaptor FSN-OFA (1 600 Z00 00G).