# Zakładanie frezu (zob. rys. A)

- Podczas zakładania i wymiany frezów zaleca się użycie rękawic ochronnych.

W zależności od potrzeb można dobrać frezy różnego typu i o różnych właściwościach.

Frezy ze stali szybkotnącej (HSS) są odpowiednie do obróbki miękkich materiałów, takich jak miękkie drewno i tworzywa sztuczne.

Frezy z węglików spiekanych (HM) są odpowiednie zwłaszcza do obróbki materiałów twardszych i ścieralnych, takich jak twarde drewno i aluminium.

Oryginalne frezy z szerokiej oferty osprzętu Bosch są do nabycia w sklepach specjalistycznych.

Stosowane frezy powinny być czyste, a ich stan techniczny nie powinien budzić zastrzeżeń.

W miarę możliwości należy stosować frezy o średnicy chwytu 12 mm.

Frez można wymienić, kiedy silnik frezarki jest zamocowany w module górnowrzecionowym / module kopiującym. Zalecamy jednak wymianę osprzętu przy zdemontowanym silniku frezarki.

- Wyjąć silnik frezarki z modułu górnowrzecionowego / modułu kopiującego.
- Nacisnąć przycisk blokady wrzeciona (2) (➊) i przytrzymać w tej pozycji. Ew. lekko obrócić wrzeciono ręką, aż blokada zaskoczy.
  Przycisk blokady wrzeciona (2) wolno naciskać tylko przy nieruchomym wrzecionie.
- Alternatywnie można zablokować wrzeciono przy użyciu dodatkowego klucza widełkowego.
- Odkręcić nakrętkę złączkową (22) za pomocą klucza widełkowego (21) (rozmiar klucza 17 mm i 24 mm) obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (➋).
- Osadzić frez w tulei zaciskowej. Chwyt frezu należy wsunąć w tuleję zaciskową na głębokość co najmniej 20 mm.
- Mocno dokręcić nakrętkę złączkową (22) za pomocą klucza widełkowego (21) (rozmiar klucza 17 mm i 24 mm), obracając ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Zwolnić przycisk blokady wrzeciona (2), ew. usunąć dodatkowy klucz widełkowy.

- Nie należy stosować frezów o średnicy większej niż 50 mm, jeżeli nie został uprzednio zamontowany bolec kopiujący. Frezy tego rodzaju nie przejdą przez podstawę.

- Nie dokręcać zacisku mocjąceto z nakrętką złączkową przed zamontowaniem frezu. W takim wypadku może dojść do uszkodzenia zacisku mocującego.