# Introduzione della fresa (vedere fig. A)

- Per eseguire operazioni di montaggio e sostituzione di frese si raccomanda di indossare i guanti di protezione.

In base al tipo di applicazione, sono disponibili frese dei più svariati tipi e livelli qualitativi.

Le frese in acciaio rapido da taglio (HSS) ad alte prestazioni sono indicate per lavorare materiali elastici, come ad es. legno tenero e plastica.

Le frese con taglienti in metallo duro (HM) sono espressamente concepite per materiali duri ed abrasivi, come ad es. il legno duro e l’alluminio.

Potrete trovare le frese del completo programma di accessori Bosch presso il vostro rivenditore specializzato.

Utilizzare esclusivamente frese in perfetto stato e pulite.

Utilizzare possibilmente frese con un diametro del codolo di 12 mm.

È possibile sostituire la fresa quando il motore della fresatrice è inserito nell’unità regolabile per fresature/unità di copiatura. Si consiglia tuttavia di sostituire l’accessorio con il motore della fresatrice smontato.

- Estrarre il motore della fresatrice dall’unità regolabile per fresature/unità di copiatura.
- Premere il pulsante di bloccaggio dell’alberino (2) (➊) e tenerlo premuto. Se necessario, ruotare l’alberino manualmente, fino a quando il blocco non scatta udibilmente in posizione.
  Premere il pulsante di bloccaggio dell’alberino (2) esclusivamente quando l’elettroutensile è fermo.
- In alternativa, è possibile arrestare l’alberino anche con una chiave fissa supplementare.
- Svitare il dado (22) con la chiave fissa (21) (apertura chiave 17 mm e 24 mm) ruotandolo in senso antiorario (➋).
- Spingere la fresa nella pinza di serraggio. Il codolo della fresa deve essere inserito nella pinza di serraggio per almeno 20 mm.
- Serrare il dado (22) con la chiave fissa (21) (apertura chiave 17 mm e 24 mm) ruotandolo in senso orario. Rilasciare il tasto di bloccaggio dell’alberino (2) o rimuovere la chiave fissa supplementare.

- Se il copiatore non è montato non utilizzare frese con diametro maggiore di 50 mm. Tali frese non possono passare attraverso la piastra di base.

- Non stringere in alcun caso la pinza di serraggio con il dado a risvolto, quando non sia montata una fresa. In caso contrario, la pinza di serraggio può danneggiarsi.