# Sätta in fräsen (se bild A)

- För att sätta in och byta fräsar rekommenderas användningen av skyddshandskar.

Beroende på användningen finns det fräsar i de mest varierande utförandena och kvaliteterna.

Fräsar i HSS-stål är avsedda för bearbetning av mjuka material, som t.ex. mjukt trä och plast.

Fräsar med hårdmetalleggar (HM) är avsedda speciellt för hårda och abrasiva material, som t.ex. hårt trä och aluminium.

Originalfräsar ur Boschs omfattande tillbehörsprogram får du hos din fackhandlare.

Använd bara felfria och rena fräsar.

Använd om möjligt fräsar med en skaftdiameter på 12 mm.

Du kan byta ut fräsen när fräsmotorn är isatt i insticksenheten/kopierenheten. Vi rekommenderar dock att du byter fräs när fräsmotorn är demonterad.

- Ta ut fräsmotorn ur insticksenheten/kopierenheten.
- Tryck in spindellåsknappen (2) (➊) och håll den intryckt. Vrid eventuellt spindeln något för hand tills den går i lås.
  Tryck endast på spindellåsknappen (2) när elverktyget är stilla.
- Alternativt kan spindeln även låsas med en ytterligare fast skruvnyckel.
- Lossa överfallsmuttern (22) med den fasta skruvnyckeln (21) (17 och 24 mm) genom att vrida motsols (➋).
- Skjut in fräsen i chucken. Frässkaftet måste vara inskjuten till ett djup om minst 20 mm i chucken.
- Dra åt överfallsmuttern (22) med den fasta skruvnyckeln (21) (17 och 24 mm) genom att vrida motsols. Släpp spindellåsknappen (2) och ta bort den extra fasta skruvnyckeln.

- För fräsverktyg med en diameter över 50 mm måste kopierhylsan vara monterad. Denna fräs passar inte genom grundplattan.

- Dra inte åt spänntången med huvmuttern så länge ingen fräs är monterad. I annat fall kan spänntången skadas.