# Uruchamianie

##

Za pomocą pokrętła wstępnego wyboru prędkości obrotowej (17) można ustawić żądaną prędkość obrotową także podczas pracy urządzenia.

1−2 | Niska prędkość obrotowa
3−4 | Średnia prędkość obrotowa
5−6 | Wysoka prędkość obrotowa

Wartości podane w tabeli są wartościami orientacyjnymi. Wymagana prędkość obrotowa uzależniona jest od rodzaju materiału oraz warunków pracy i można ją ustalić metodą prób praktycznych.

Materiał | Średnica frezu [mm] | Pozycja pokrętła
--- | --- | ---
Twarde drewno (buk) | 4–10 12–20 22–40 | 5–6 3–4 1–2
Miękkie drewno (sosna) | 4–10 12–20 22–40 | 5–6 3–6 1–3
Płyty wiórowe | 4–10 12–20 22–40 | 3–6 2–4 1–3
Tworzywa sztuczne | 4–15 16–40 | 2–3 1–2
Aluminium | 4–15 16–40 | 1–2 1

Po dłuższej pracy z niską prędkością obrotową elektronarzędzie należy schłodzić, przełączając je w tym celu na ok. 3 minuty na maksymalną prędkość obrotową.

##

Przed włączeniem urządzenia należy ustawić głębokość frezowania.

Aby włączyć elektronarzędzie, należy lekko nacisnąć przycisk blokujący i odblokowujący włącznik/wyłącznik (20), a następnie nacisnąć i przytrzymać włącznik/wyłącznik (19).

Aby zablokować elektronarzędzie, należy włączyć je i nacisnąć przycisk blokujący i odblokowujący włącznik/wyłącznik (20). Najpierw należy zwolnić włącznik/wyłącznik (19), a następnie przycisk blokujący i odblokowujący włącznik/wyłącznik (20).

Aby wyłączyć elektronarzędzie, należy zwolnić włącznik/wyłącznik (19) lub jeśli użyto przycisku blokady (20), nacisnąć krótko włącznik/wyłącznik (19), a następnie go zwolnić.

##

System Constant Electronic utrzymuje stałą prędkość obrotową niezależnie od obciążenia i gwarantuje równomierną wydajność obróbki.

##

Elektroniczny system łagodnego rozruchu ogranicza moment obrotowy podczas włączania i wydłuża żywotność silnika.