# راه اندازی

##

با چرخک تنظیم انتخاب سرعت (17) می توان سرعت لازم را حتی هنگام کار انتخاب کرد.

‎1–2‎ | سرعت کم
‎3–4‎ | سرعت متوسط
‎5–6‎ | سرعت بالا

مقادیر درج شده در جدول، مقدار صحیح هستند. سرعت مورد نیاز بسته به جنس قطعه کار و شرایط دارد و می توان در جریان کار آزمایشی تعیین گردد.

جنس قطعه کار | قطر تیغه فرز [میلیمتر] | موقعیت چرخک تنظیم
--- | --- | ---
چوب سخت (چنار) | ‎4–10 ‎12–20 ‎22–40 | ‎5–6 ‎3–4 ‎1–2
چوب نرم (کاج) | ‎4–10 ‎12–20 ‎22–40 | ‎5–6 ‎3–6 ‎1–3
نئوپان | ‎4–10 ‎12–20 ‎22–40 | ‎3–6 ‎2–4 ‎1–3
پلاستیک | ‎4–15 ‎16–40 | ‎2–3 ‎1–2
آلومینیوم | ‎4–15 ‎16–40 | ‎1–2 1

پس از کار طولانی با ابزار برقی در سرعت پایین، جهت خنک شدن آن باید اجازه دهید حدود 3 دقیقه با حداکثر سرعت بدون بار کار کند.

##

عمق فرز را قبل از روشن کردن تنظیم کنید.

برای روشن کردن ابزار برقی، دکمه تثبیت و باز کردن قفل کلید روشن/خاموش (20), را به آرامی فشار دهید، سپس کلید روشن/خاموش (19) را فشار داده و نگه دارید.

برای تثبیت ابزار برقی، ابزار برقی را روشن کنید و دکمه تثبیت و باز کردن قفل کلید روشن/خاموش (20) را فشار دهید. ابتدا کلید روشن/خاموش (19) و سپس دکمه تثبیت و باز کردن قفل کلید روشن/خاموش (20) را آزاد کنید.

برای خاموش کردن ابزار برقی، کلید روشن/خاموش (19) را رها کنید یا اگر با دکمه تثبیت (20) قفل شده است، کلید روشن/خاموش (19) را کوتاه فشار دهید و آن را رها کنید.

##

تثبیت کننده الکترونیکی، سرعت را در حالت آزاد و در حال کاربرد دستگاه تقریباً ثابت نگاه داشته و این عمل كاركرد منظم دستگاه را تضمین مي کند.

##

روشن شدن آرام الکترونیکی، گشتاور را به هنگام روشن کردن محدود می سازد و این باعث افزایش طول عمر موتور می شود.