# Støv-/spånudsugning

Støv fra materialer som f.eks. blyholdig maling, nogle træsorter, mineraler og metal kan være sundhedsfarlige. Berøring eller indånding af støv kan føre til allergiske reaktioner og/eller åndedrætssygdomme hos brugeren eller personer, der opholder sig i nærheden af arbejdspladsen.
Bestemt støv som f.eks. ege- eller bøgestøv gælder som kræftfremkaldende, især i forbindelse med ekstra stoffer til træbehandling (chromat, træbeskyttelsesmiddel). Asbestholdigt materiale må kun bearbejdes af fagfolk.

- Brug helst en støvopsugning, der egner sig til materialet.
- Sørg for god udluftning af arbejdspladsen.
- Det anbefales at bære åndeværn med filterklasse P2.

Overhold forskrifterne, der gælder i dit land vedr. de materialer, der skal bearbejdes.

- Undgå at der samler sig støv på arbejdspladsen. Støv kan let antænde sig selv.

##

Udsugningsadapteren (23) kan monteres med slangetilslutningen fremad eller bagud.

Når kopiringsadapteren (34) er monteret, skal du eventuelt montere den, når den er drejet 180°, så udsugningsadapteren (23) ikke rører oplåsningsgrebet (36).

Fastgør udsugningsadapteren (23) med de 2 fingerskruer (24) på grundpladen (5).

Udsugningsadapteren (23) skal rengøres med regelmæssige mellemrum for at sikre en optimal udsugning.

##

Udsugningsadapteren (26) kan monteres med slangetilslutningen fremad eller bagud.

Når kopiringsadapteren (34) er indsat, skal du fastgøre udsugningsadapteren (26) med de 2 vingeskruer (24) på grundpladen (5). Ved brug af kopiringsadapteren (34) skal du først montere mellemringen (27) på udsugningsadapteren (26) som vist på billedet.

##

Anbring en udsugningsslange (Ø 35 mm) (25) (tilbehør) på den monterede udsugningsadapter. Forbind udsugningsslangen (25) med en støvsuger (tilbehør).

El-værktøjet kan tilsluttes direkte til stikkontakten på en Bosch-universalstøvsuger med fjernstartanordning. Denne startes automatisk, når el-værktøjet tændes.

Støvsugeren skal være egnet til det materiale, som skal bearbejdes.

Anvend en specialstøvsuger til udsugning af særligt sundhedsfarligt, kræftfremkaldende eller tørt støv.