# Uvedenie do prevádzky

##

Nastavovacím kolieskom predvoľby otáčok (17) môžete predvoliť potrebné otáčky aj počas prevádzky.

1–2 | Nízke otáčky
3–4 | Stredné otáčky
5–6 | Vysoké otáčky

Údaje uvedené v tabuľke predstavujú orientačné hodnoty. Potrebné otáčky sú závislé od materiálu a pracovných podmienok a dajú sa zistiť praktickým vyskúšaním.

Materiál | Priemer frézovacieho nástroja [mm] | Poloha nastavovacieho kolieska
--- | --- | ---
Tvrdé drevo (buk) | 4–10 12–20 22–40 | 5–6 3–4 1–2
Mäkké drevo (borovica) | 4–10 12–20 22–40 | 5–6 3–6 1–3
Drevotrieskové dosky | 4–10 12–20 22–40 | 3–6 2–4 1–3
Plasty | 4–15 16–40 | 2–3 1–2
Hliník | 4–15 16–40 | 1–2 1

Po dlhšej práci s nízkymi otáčkami by ste mali elektrické náradie kvôli ochladeniu nechať cca 3 minúty bežať naprázdno s maximálnymi otáčkami.

##

Pred zapnutím nastavte hĺbku frézovania.

Ak chcete elektrické náradie zapnúť, mierne stlačte zaisťovacie a odisťovacie tlačidlo zapínača/vypínača (20), potom stlačte zapínač/vypínač (19) a držte ho stlačený.

Ak chcete elektrické náradie zaistiť, zapnite elektrické náradie a stlačte zaisťovacie a odisťovacie tlačidlo zapínača/vypínača (20). Najprv uvoľnite zapínač/vypínač (19) a potom zaisťovacie a odisťovacie tlačidlo zapínača/vypínača (20).

Na vypnutie elektrického náradia uvoľnite vypínač (19), príp. keď je zaisťovacím tlačidlom (20) zaaretovaný, stlačte krátko vypínač (19) a potom ho uvoľnite.

##

Konštantná elektronika udržiava počet otáčok pri voľnobehu a pri zaťažení na približne rovnakej úrovni, a tým zabezpečuje rovnomerný pracovný výkon náradia.

##

Elektronicky regulovaný pozvoľný rozbeh obmedzuje krútiaci moment náradia pri zapnutí a predlžuje životnosť motora.