# Початок роботи

##

За допомогою коліщатка для встановлення кількості обертів (17) можна встановлювати необхідну кількість обертів також під час роботи.

1−2 | Низька кількість обертів
3−4 | Середня кількість обертів
5−6 | Висока кількість обертів

Значення, що містяться в таблиці, є орієнтовними. Необхідна кількість обертів залежить від матеріалу та умов роботи і може бути визначена методом випробувань.

Матеріал | Діаметр фрези [мм] | Положення коліщатка
--- | --- | ---
Тверда деревина (бук) | 4–10 12–20 22–40 | 5–6 3–4 1–2
М’яка деревина (сосна) | 4–10 12–20 22–40 | 5–6 3–6 1–3
Деревостружкові плити | 4–10 12–20 22–40 | 3–6 2–4 1–3
Пластмаси | 4–15 16–40 | 2–3 1–2
Алюміній | 4–15 16–40 | 1–2 1

Після тривалої роботи на низькій частоті обертів дайте електроінструменту попрацювати для охолодження прибл. 3 хвил. з максимальною частотою обертів на холостому ходу.

##

Перед увімкненням налаштуйте глибину фрезерування.

Щоб увімкнути електроінструмент, злегка натисніть кнопку блокування/розблокування вимикача (20), потім натисніть вимикач (19) і утримуйте його в цьому положенні.

Щоб заблокувати електроінструмент, увімкніть електроінструмент і натисніть кнопку блокування/розблокування вимикача (20). Спочатку відпустіть вимикач (19), а потім кнопку блокування та розблокування вимикача (20).

Щоб вимкнути електроінструмент, відпустіть вимикач (19) або, якщо він зафіксований кнопкою фіксації (20), короткочасно натисніть на вимикач (19) та знову відпустіть його.

##

Постійна електроніка забезпечує майже однакову кількість обертів при роботі на холостому ходу і під навантаженням; це забезпечує рівномірну продуктивність.

##

Електронна система плавного пуску обмежує обертальний момент при включенні та збільшує строк експлуатації мотора.