# Navodila za delo

- Rezkar zavarujte pred sunki in udarci.

##

- Rezkanje mora vedno potekati v nasprotni smeri vrtenja rezkarja (18) (proti smeri delovanja). Pri rezkanju v smeri vrtenja (istosmerno) vam lahko električno orodje iztrga iz rok.

### Rezkanje s potopno enoto

Nastavite želeno globino rezkanja.

Električno orodje z montiranim rezkarjem postavite na obdelovanec, ki ga boste rezkali, in vklopite električno orodje.

Sprostitveno ročico za potopno funkcijo potisnite navzdol, namizni rezkalnik za počasi potisnite navzdol, dokler ne dosežete nastavljene globine rezkanja. Ponovno izpustite sprostitveno ročico , da fiksirate to globino.

Rezkajte z enakomernim pomikanjem orodja.

Po zaključku rezkanja pomaknite namizni rezkalnik nazaj v najvišji položaj.

Po končanem rezkanju izklopite električno orodje.

### Rezkanje s kopirno enoto

Nastavite želeno globino rezkanja.

Vklopite električno orodje in ga potisnite na mesto, ki ga želite obdelati.

Rezkajte z enakomernim pomikanjem orodja.

Izklopite električno orodje.

- Električnega orodja ne odlagajte, dokler se rezkar popolnoma ne ustavi. Iztekajoče delo‌vanje nastavkov lahko povzroči poškodbe.

##

Za obdelavo večjih obdelovancev, na primer pri rezkanju utorov, lahko kot pomožno vodilo na obdelovanec pritrdite desko ali letev in večnamenski rezkalnik pomikate vzdolž pomožnega vodila. Če uporabljate potopno enoto (38), večnamenski rezkalnik pomikajte vzdolž ravne strani drsne plošče ob pomožnem prislonu.

##

Pri rezkanju robov ali oblik brez vzporednega vodila mora biti rezkar opremljen z vodilnim čepom ali krogličnim ležajem.

Vklopljeno električno orodje s strani pomikajte na obdelovanec, dokler vodilni čep ali kroglični ležaj rezkarja ne naleže na rob obdelovanca.

Električno orodje vodite vzdolž roba obdelovanca. Pri tem pazite, da bo orodje naleglo pod pravilnim kotom. Prevelik pritisk lahko poškoduje rob orodja.

##

Vzporedno vodilo (28) z vodilnima drogovoma (30) potisnite v osnovno ploščo (5) in ga privijte z vijaki (4) ustrezno glede na potrebne mere.

S krilnima vijakoma (29) lahko vzporedno vodilo dodatno nastavljate po dolžini.

Z vrtljivim gumbom (31) lahko po odvitju obeh krilnih vijakov (29) natančno nastavite dolžino. Pri tem en obrat ustreza premiku za 2,0 mm, ena delna črtica na vrtljivem gumbu (31) ustreza premiku za 0,1 mm. Pri tem pazite, da je konica centrirnega trna (32) potisnjena v površino obdelovanca.

S prislonsko letvijo (33) lahko spremenite dejansko kontaktno površino vzporednega vodila.

Vklopljeno električno orodje enakomerno pomikajte vzdolž obdelovanca, pri čemer od strani pritiskajte na vzporedno vodilo.

##

Vodilno kolesce (42) namestite, kot je prikazano na sliki.

Vodilno kolesce potisnite na ukrivljeni rob plošče.

##

S kopirnim tulcem (37) lahko na obdelovanec prenesete obrise s predlog ali šablon.

Izberite ustrezni kopirni tulec glede na debelino šablone oz. predloge. Da kopirni tulec sega čez, mora biti šablona debela najmanj 8 mm.

Če želite uporabiti kopirni tulec (37), morate pred tem vstaviti adapter SDS za kopirni tulec (34) v drsno ploščo (6).

Adapter za kopirni tulec (34) od zgoraj namestite na drsno ploščo (6) in ga pritrdite z 2 pritrdilnima vijakoma (35). Poskrbite, da je sprostitvena ročica adapterja za kopirni tulec (36) prosto premična.

Sprostitveno ročico (36) pomaknite v smeri puščice, kopirni tulec (37) pa od spodaj vstavite v adapter SDS za kopirni tulec (34). Kodirni zobci se morajo pri tem jasno zaskočiti v izreze na kopirnem tulcu (37).

Preverite razdaljo med sredino rezkarja in robom kopirnega tulca glejte Centriranje osnovne plošče (glejte sliko N).

- Izberite rezkar z manjšim premerom od notranjega premera kopirnega tulca.

### Postopek rezkanja

Opomba: upoštevajte, da je rezkar (18) vedno daljši od osnovne plošče (5). Ne poškodujte šablone ali obdelovanca.

Vklopljeno električno orodje s kopirnim tulcem (37) približajte šabloni.

Če uporabljate potopno enoto (38): sprostitveno ročico za potopno funkcijo pritisnite navzdol in namizni rezkalnik počasi pomikajte navzdol, da dosežete nastavljeno globino rezkanja. Ponovno izpustite sprostitveno ročico , da fiksirate to globino.

Električno orodje z izstopajočim kopirnim tulcem (37) s stranskim pritiskom pomikajte ob šabloni.

##

Po potrebi je treba kopirni tulec (37) in drsno ploščo (6) poravnati, da je razdalja med sredino rezkarja in robom kopirnega tulca povsod enaka.

Če uporabljate potopno enoto (38): sprostitveno ročico za potopno funkcijo pritisnite navzdol in namizni rezkalnik počasi pomikajte navzdol, da dosežete nastavljeno globino rezkanja. Ponovno izpustite sprostitveno ročico , da fiksirate to globino.

Pritrdilne vijake (39) odvijte za pribl. 2 obrata, da bo drsna plošča (6) prosto premična.

Centrirni trn (40) vstavite v vpenjalni sistem, kot je prikazano na sliki. Krovno matico ročno privijte, da bo centrirni trn prosto premičen.

Centrirni trn (40) in kopirni tulec (37) poravnajte z rahlim pomikom drsne plošče (6).

Ponovno privijte pritrdilna vijaka (39).

Centrirni trn (40) odstranite iz vpenjalnega sistema.

Če uporabljate potopno enoto (38): potisnite sprostitveno ročico za potopno funkcijo in namizni rezkalnik pomaknite nazaj v zgornji položaj.

##

Za obdelavo robov lahko poleg tega uporabite odsesovalni pokrov (41).

Odsesovalni pokrov (41) z 2 vijakoma pritrdite na osnovno ploščo (5). Odsesovalni pokrov (41) lahko pritrdite v 3 različne položaje, kot je prikazano na sliki.

Za obdelavo gladkih ravnih površin znova odstranite odsesovalni pokrov.

Uporabite adapter FSN-OFA (1 600 Z00 00G).