# Proteção contra sobrecarga

Com uma utilização adequada a ferramenta elétrica não pode ser sobrecarregada. Com uma carga demasiado alta ou ao sair da gama de temperaturas de bateria, ela se desliga automaticamente. Nesse caso, desligue a ferramenta elétrica e interrompa o trabalho que provocou a sobrecarga da ferramenta elétrica. A seguir, volte a ligar a ferramenta elétrica para reiniciar o processo de trabalho.

Nota: a proteção contra sobrecarga é ativada se você tentar cortar os seguintes tipos de hastes roscadas.

- Uma haste roscada que é maior do que o tamanho das mandíbulas de corte.
- Uma haste roscada que tem uma resistência superior ao desempenho de corte que a ferramenta elétrica permite.