# Puštanje u rad

##

- Uvijek stavite preklopku (13) u položaj za blokadu ako nećete upotrebljavati električni alat.

- Prije rada provjerite ispravan položaj preklopke (13) .

- Ne pomičite preklopku (13) ako pritisnete prekidač za aktiviranje (14). To može uzrokovati oštećenje električnog alata.

Za pokretanje rezanja stavite preklopku (13) u položaj za rezanje (položaj a, ) i pritisnite prekidač za aktiviranje (14). Za promjenu smjera gibanja stavite preklopku (13) u obrnuti položaj (položaj b, ) i držite pritisnutu preklopku u tom položaju dok pritišćete prekidač za aktiviranje. Kada otpustite preklopku i prekidač za aktiviranje, električni alat sam se prebacuje u položaj za blokadu . Ako stalno pritišćete prekidač za aktiviranje (14), električni alat prolazi cijeli ciklus i zaustavlja se automatski u potpuno otvorenom položaju. Za blokadu prekidača za aktiviranje (14) stavite preklopku (13) u položaj za blokadu . U tom položaju ne možete pritisnuti prekidač za aktiviranje (14).

Napomena: Ne režite navojne šipke dok je smjer gibanja obrnut! To dovodi do oštećenja električnog alata. Upotrebljavajte električni alat u obrnutom smjeru gibanja samo u praznom hodu i kako biste do kraja otvorili rezne čeljusti (3).

Napomena: Ako otpustite prekidač za aktiviranje (14) nakon rezanja dok se rezne čeljusti (3) otvaraju i stavite preklopku (13) u obrnuti položaj, rezne čeljusti će se zatvoriti. Ponovno se otvaraju kada ponovno pritisnete prekidač za aktiviranje.

##

Na vodilici navojne šipke (5) namjestite veličinu navoja navojne šipke koju treba rezati. Time se podloga M6/M8 i M10/M12 za navojnu šipku stavlja u ispravnu orijentaciju.
Prije pritiska na prekidač za aktiviranje (14) namjestite navojnu šipku tako da se njezini navoji podudaraju s onima rezne čeljusti (3) stacionarnog prihvata (4). Neispravno poravnanje navoja može uzrokovati lomljenje reznih čeljusti (3) i uzrokovati ozljede uslijed izbačenih odlomljenih komadića ili oštetiti navoj navojne šipke tako da se matica više ne može navrnuti.
Prije rezanja stavite navojnu šipku pod pravim kutom s linijom rezanja (19) (vidjeti sliku G) i pazite da navojna šipka ima dobar kontakt s prethodno namještenom vodilicom šipke.
Za pokretanje rezanja provjerite je li preklopka (13) u položaju za rezanje (položaj a, , vidjeti sliku C) i stalno pritišćite prekidač za aktiviranje (14). Rezna čeljust na pomičnom prihvatu (2) preklapa se s reznom čeljusti na stacionarnom prihvatu (4) i zatim se vraća. Ako otpustite prekidač za aktiviranje (14) prije završetka reza, zaustavljaju se rezne čeljusti (3).

Napomena: Ako režete navojnu šipku od duktilnog metala, npr. nehrđajućeg čelika, mogu nastati srhovi na kraju reza. U tom slučaju uklonite srhove turpijom.

##

Ako stalno pritišćete prekidač za aktiviranje (14), prihvati (2) i (4) reznih čeljusti (3) zatvaraju se jednom prije nego što se vrate u potpuno otvoreni položaj i onda se zaustavljaju. Otpustite prekidač za aktiviranje (14) i ponovno ga pritisnite kako biste počeli sa sljedećom sekvencom rezanja.

##

Isporučeni šesterokutni ključ (8) možete spremiti na električnom alatu tako da se ne izgubi. Za vađenje šesterokutnog ključa izvadite aku-bateriju i izvucite šesterokutni ključ. Nakon uporabe ponovno spremite šesterokutni ključ u električnom alatu i umetnite aku-bateriju.

##

Radno svjetlo (16) omogućava osvjetljenje područja rada u slučaju nepovoljnih uvjeta rasvjete.

Oprez: Ne gledajte izravno u svjetiljku!

Samo lagano pritisnite prekidač za aktiviranje (14) kako biste uključili radno svjetlo (16), a da se pritom motor ne uključi. Pritisnite prekidač za aktiviranje do kraja kada želite rezati navojne šipke. Radno svjetlo se uključuje automatski tijekom rada. Svjetiljka svijetli dok pritišćete prekidač za aktiviranje. Radno svjetlo gasi se oko 15 sekundi nakon otpuštanja prekidača za aktiviranje.

##

Za precizne rezove stavite vodilicu navojne šipke (5)̈ ovisno o promjeru navojne šipke koju treba rezati u položaj (M6/M8 ili M10/M12).

Prije rezanja stavite navojnu šipku okomito na liniju rezanja (19). Pazite da se navoji navojne šipke i navoji stacionarne rezne čeljusti spoje (vidjeti sliku K). Pazite da navojna šipka ima dobar kontakt s objema površinama vodilice šipke (vidjeti sliku G) i čvrsto držite navojnu šipku u tom položaju. Rezanje stvara reakcijsku silu koja može nagnuti navojnu šipku. Naginjanje navojne šipke može dovesti do loše kvalitete rezanja, zaglavljivanja navojne šipke, oštećenja reznih čeljusti ili navojne šipke. Stoga držite navojnu šipku tijekom rezanja u opisanoj orijentaciji.

##

Upotrebljavajte graničnik dubine (10) kada želite rezati navojne šipke iste duljine ili odrezati navojne šipke s definiranom isturenosti prema površini.
Pritisnite tipku (9) i umetnite graničnik dubine. Pazite da je nazubljena strana graničnika dubine okrenuta prema nazubljenoj strani tipke. Graničnik dubine (10) ima dvije mjerne skale (milimetar i inč). Možete okrenuti graničnik dubine (10) kako biste upotrebljavali željenu skalu. Poravnajte vrijednost željene duljine na graničniku dubine (10) na referentnu površinu graničnika dubine (11) (vidjeti sliku I). Za blokadu graničnika dubine ponovno otpustite tipku (9).

Električni alat ne nosite na graničniku dubine (10). U protivnom električni alat može pasti i uzrokovati ozljede i/ili oštećenje električnog alata.