# 操作機器

##

- 電動工具不使用時，請一律將切換開關(13) 移至上鎖位置。

- 運行前，請確認切換開關的位置是否正確(13) 。

- 操作觸發開關 時，請勿移動切換開關 (13)(14)。否則可能導致電動工具受損。

若要啟動切割模式，請將切換開關 (13) 移至切割位置（位置 a，），然後操作觸發開關 (14)。若要反轉移動方向，請將切換開關 (13)移至反轉位置（位置 b，），並於操作觸發開關時同時將切換開關在此位置上按住。鬆開切換開關和觸發開關時，電動工具即自動切換至上鎖位置 。若連續操作觸發開關 (14)，電動工具會執行一個完整循環，然後自動停止在完全打開的位置上。若要將觸發開關 (14) 上鎖，請將切換開關 (13) 移至上鎖位置 。在此位置上的觸發開關 (14) 無法操作。

提示：移動方向反轉期間請勿切割螺桿！否則可能導致電動工具受損。請僅於空轉以及為了完全打開切割鉗 (3) 時，才能以相反的移動方向操作電動工具。

提示：切割鉗 (3) 開啟，並將切換開關 (13) 移至反轉位置時，若於切割後鬆開觸發開關 (14)，切割鉗隨即自動關閉。若重新操作觸發開關，切割鉗便會重新開啟。

##

在螺桿導向件 (5) 上調整待切割螺桿的螺紋尺寸。這會將用於螺桿的托架平面 M6/M8 和 M10/M12 移至正確的方位。
操作觸發開關 (14) 前裝上螺桿，使其螺距與固定式固定座 (4) 的切割鉗 (3) 螺距一致。方位錯誤的螺距可能導致切割鉗 (3) 斷裂、拋飛的碎片可能致人受傷或螺桿的螺紋受損，因而無法鎖上螺母。
切割前將螺桿定位在與鋸線 (19) 成直角的位置（請參考圖 G），並請注意，螺桿應與先前已調整好的螺桿導向件良好接觸。
啟動切割模式前請確認，切換開關 (13) 位於切割位置（位置 a，，請參考圖 C），然後連續操作觸發開關 (14)。活動式固定座 (2) 上的切割鉗與固定式固定座 (4) 上的切割鉗重疊後返回。若於完成切割前鬆開觸發開關 (14)，切割鉗 (3) 便會停住。

提示：若切割具延展性金屬材質的螺桿，例如：不鏽鋼，切割結束時可能會產生毛邊。在這種情況下，請使用銼刀去除毛邊。

##

若連續操作觸發開關 (14)，固定座 (2) 和 (4) 切割鉗 (3) 在返回完全開啟位置並停住前，會關閉一次。鬆開觸發開關 (14)，然後再重新操作一次，以開始下一次的切割程序。

##

隨附的內六角扳手 (8) 可存放在電動工具上，避免遺失。若要取出內六角扳手，請拆除充電電池，然後拉出內六角扳手。使用後將內六角扳手重新存放在電動工具內，然後裝上充電電池。

##

工作燈 (16) 可在光線不足時對工作範圍進行照明。

小心：請勿直視燈泡！

輕觸觸發開關 (14)，即可開啟工作燈 (16)，但不啟動馬達。若要切割螺桿，則確實按下觸發開關。工作燈會在運行期間自動啟動。只要操作觸發開關，燈泡便會亮起。工作燈會在鬆開觸發開關約 15 秒鐘後熄滅。

##

若要執行精準的切割作業，請根據待切割螺桿的直徑將螺桿導向件 (5)̈ 移至就位（M6／M8 或 M10／M12）。

切割前將螺桿定位在與鋸線 (19) 垂直的位置。請注意，螺桿的螺距與固定式切割鉗的螺距必須相互囓合（請參考圖 K）。請注意，螺桿應與螺桿導向件的兩平面良好接觸（請參考圖 G），並將螺桿確實固定在此位置上。切割程序產生的作用力可能導致螺桿傾斜。螺桿傾斜可能導致切割品質不佳、螺桿卡住、切割鉗或螺桿受損。因此，切割期間請將螺桿固定在上述方位上。

##

若要切割相同長度的螺桿或切割凸出於某一表面特定距離的螺桿，請使用限深擋塊 (10)。
按下按鈕 (9)，然後插入限深擋塊。同時請注意，限深擋塊的齒面要朝向按鈕的齒面。限深擋塊 (10) 備有兩種尺寸刻度表（公釐和英吋）。可根據所需刻度表翻面使用限深擋塊 (10) 。將限深擋塊 (10) 上的所需長度數值對準限深擋塊的基準面 (11)（請參考圖 I）。若要鎖定限深擋塊，則重新鬆開按鈕 (9)。

請勿從限深擋塊 (10) 處提起電動工具。否則電動工具可能會掉落，致人受傷和／或電動工具受損。