# Montarea

- Înainte de efectuarea oricăror lucrări la scula electrică (de exemplu, întreţinere, înlocuirea accesoriului, curăţare etc.), scoate acumulatorul din scula electrică. În cazul acţionării involuntare a comutatorului de pornire/oprire, există pericolul de rănire.

- Înainte de a introduce acumulatorul în scula electrică, asigură-te întotdeauna că comutatorul de declanşare (14) funcţionează corespunzător şi că, în momentul eliberării, revine în poziţia de OPRIRE.

Montarea fălcilor de tăiere