# Darbo patarimai

##

Niekada nebandykite jėga nutraukti elektrinį įrankį nuo srieginio strypo. Priešingu atveju įrankis gali netikėtai įsijungti, dėl ko gali būti sužaloti žmonės arba pažeista pjovimo galvutė (3) ir elektrinis įrankis.

Jei norite nutraukti pjovimo operaciją anksčiau laiko, atleiskite įjungimo jungiklį (14). Elektrinis įrankis išsijungia. Nustatykite perjungiklį (13) į atvirkštinę padėtį (padėtis b, ) laikykite jį šioje padėtyje paspaustą, kol spaudžiate įjungimo jungiklį (14), kol pjovimo galvutė (3) visiškai paleis srieginį strypą, o elektrinis įrankis automatiškai sustos visiškai atidarytoje padėtyje.

##

Pasinaudodami kabliu (15), elektrinį prietaisą galite pakabinti, pvz., ant kopėčių. Pakabinimo kablį (15) palenkite į išorę.

Jei elektrinį įrankį naudojate, pakabinimo kablį (15) vėl sulenkite, kad jis užsifiksuotų.

Pakabinimo kablys (15) nėra skirtas elektriniam įrankiui prie žmogaus (pvz., prie diržo) pritvirtinti. Elektrinio įrankio jokiu būdu nekabinkite vėjuotoje vietoje arba ant potencialiai nestabilaus paviršiaus.

##

Jei norite pjauti įtvirtintą srieginį strypą (pvz., pastato lubose ar sienoje sumontuotą srieginį strypą), atlikite toliau nurodytus veiksmus.
Įsitikinkite, kad srieginio strypo kreipiamoji (5) yra nustatyta atitinkamai pagal pjaunamo sriegio dydį, o pjovimo galvutė (3) visiškai atidaryta. Elektrinį įrankį nustatykite taip, kad srieginis strypas būtų tarp pjovimo galvutės (3) žiočių. Kai srieginis strypas paliečia srieginio strypo kreipiamąją (5), srieginio strypo sriegį išlyginkite pagal stacionarios pjovimo galvutės žioties sriegį.
Laisva ranka laikykite nupjaunamą srieginio strypo dalį, nes ji nupjovus gali nukristi. Tvirtai laikykite elektrinį įrankį ir įvertinkite, kad gali susidaryti reakcijos jėgos. Įjungimo jungiklį (14) laikykite paspaustą, kol bus baigta pjovimo operacija.
Norėdami nupjauti srieginį strypą tam tikru atstumu iki paviršiaus, galite naudoti gylio ribotuvą (10). Prieš pridėdami gylio ribotuvą (10) prie paviršiaus, įsitikinkite, kad gylio ribotuvo (10) galas bei elektrinio įrankio priekinė pusė (1) yra švarūs. priešingu atveju galite užteršti paviršių.
Nustatykite gylio ribotuvą (10) pagal norimą matmenį. Elektrinį įrankį nustatykite į tokią padėtį, kad gylio ribotuvo galas būtų prigludęs prie paviršiaus, iš kurio kyšo srieginis strypas, ir atlikite pjovimo operaciją, kaip aprašyta aukščiau.

##

Atlikdami paprastus darbus galite pjauti srieginį strypą, viena ranka laikydami elektrinį įrankį, o kita ranka stumdami srieginį strypą, kurį reikia pjauti. Atlikite šiuos veiksmus.
Įsitikinkite, kad srieginio strypo kreipiamoji (5) yra nustatyta atitinkamai pagal pjaunamo sriegio dydį, o pjovimo galvutė (3) visiškai atidaryta.
Elektrinį įrankį nustatykite taip, kad srieginis strypas būtų tarp pjovimo galvutės (3) žiočių. Kai srieginis strypas paliečia srieginio strypo kreipiamąją (5), srieginio strypo sriegį išlyginkite pagal stacionarios pjovimo galvutės žioties sriegį. Įvertinkite tai, kad baigus pjauti nupjautas galas nukris. Tvirtai laikykite elektrinį įrankį bei srieginį strypą ir įvertinkite, kad gali susidaryti reakcijos jėgos.
Įjungimo jungiklį (14) laikykite paspaustą, kol bus baigta pjovimo operacija. Jei pjaunate ilgus srieginius strypus arba didelio dydžio sriegius, kuriuos sunku laikyti ranka, elektrinį įrankį šoniniu atraminiu paviršiumi (12) padėkite ant horizontalaus paviršiaus (žr. M pav.).
Viena ranka valdykite elektrinį įrankį, kai tuo tarpu kita ranka tvirta laikydami stumiate pjaunamą srieginį strypą. Atlikite šiuos veiksmus. Įsitikinkite, kad srieginio strypo kreipiamoji (5) yra nustatyta atitinkamai pagal pjaunamo sriegio dydį, o pjovimo galvutė (3) visiškai atidaryta. Srieginį strypą nustatykite taip, kad jis būtų tarp pjovimo galvutės (3) žiočių. Kai srieginis strypas paliečia srieginio strypo kreipiamąją (5), srieginio strypo sriegį išlyginkite pagal stacionarios pjovimo galvutės žioties sriegį. Tvirtai laikykite elektrinį įrankį bei srieginį strypą ir įvertinkite, kad gali susidaryti reakcijos jėgos. Įjungimo jungiklį (14) laikykite paspaustą, kol bus baigta pjovimo operacija.
Norėdami neįtvirtintus srieginius strypus patrumpinti iki tam tikro ilgio, atlikite šiuos papildomus žingsnius. Nustatykite gylio ribotuvą (10) pagal norimą matmenį. Padėkite tinkamą daiktą taip, kad jis liestų gylio ribotuvą (10). Srieginį strypą padėkite elektrinio įrankio atžvilgiu kaip aprašyta aukščiau ir įsitikinkite, kad jis liečia šį daiktą. Saugokite, kad padėto daikto nepajudintumėte.

##

Jei elektrinį įrankį norite sandėliuoti, išimkite akumuliatorių (6).

Nuo pjovimo galvutės (3) ir judančių dalių nuvalykite dulkes.

##

Pjovimo galvutės dalių porą visada sudaro dvi pjovimo galvutės žiotys (3), kur viena pjovimo galvutės žiotis yra pažymėta vienu tašku, o kita pjovimo galvutės žiotis – dviem taškais. Susidėvėjusias ar pažeistas pjovimo galvutės žiotis visada keiskite abi žr. Pjovimo galvutės montavimas (žr. A−E pav.).
Pjovimo galvutės dalių porą galima keisti tarp judančio įtvaro (2) ir stacionaraus įtvaro (4).
Nuoroda: įsitikinkite, kad abi pjovimo galvutės žiotys (3) yra nustatytos atitinkamai pagal pjaunamo sriegio dydį (žr. D pav.). Metrinių sriegių dydžių pjovimo galvutė (3) turi pjovimo briauną kiekvienam sriegio dydžiui. Jis yra pjovimo galvutės(3) pusėje su užrašu. Pjovimo galvutės žiotis (3) galima prisukti tik taisyklingoje padėtyje, kai abi pusės su užrašu yra nukreiptos viena į kitą.