# 螺桿切割機安全注意事項

請佩戴護目鏡。可保護您的眼睛免受材料碎屑傷害。

請勿將手靠近切割鉗口和活動部件。 手指可能會被夾入切割機構中並造成嚴重傷害。

- 請勿將臉部靠近切割機構。 在切割期間中，螺桿的碎片可能會被甩出並造成傷害。

- 請勿對帶電的材料進行加工，並使用絕緣的握面握住電動工具。 若接觸到帶電材料，可能會連帶使裝置上的金屬部件帶電而導致觸電。

- 加工螺桿時請配戴手套。 工件的邊緣和碎屑十分鋒利，且在加工後仍可能處於高溫。

- 固定好工件。使用固定裝置或老虎鉗固定工件，會比用手持握工件更牢固。

- 為能安全地加工長型或大型螺桿，可使用托架平面將電動工具放置在水平表面上。 不得將它夾入老虎鉗或固定在工作桌上。

- 請勿將電動工具放置在工件的碎屑上。 這可能導致電動工具損壞或故障。

- 特別在高處作業時，請保持穩固站立。請在切割時和切割後握緊螺桿，以防止切下的螺桿掉落。切下的螺桿可能會造成嚴重的人身傷害。

- 在高處作業時，應使用防墜設備充分固定電動工具，並確保工作範圍下方無人員停留。 在高空作業時請配戴頭部保護裝置。這樣可以防止電動工具意外掉落造成財物損失和人身傷害。

- 如果充電電池損壞了，或者未按照規定使用充電電池，充電電池中會散發出有毒蒸氣。充電電池可能起火或爆炸。工作場所必須保持空氣流通，如果身體有任何不適必須馬上就醫。充電電池散發的蒸氣會刺激呼吸道。

- 切勿改裝拆開充電電池。可能造成短路。

- 尖銳物品（例如釘子或螺絲起子）或是外力皆有可能造成充電電池損壞。進而導致內部短路而發生電池起火、冒煙、爆炸或過熱等事故。

- 僅可在製造商的產品中使用充電電池。 如此才可提供過載保護。

| 保護充電電池免受高溫（例如長期日照）、火焰、污垢、水液和濕氣的侵害。有爆炸及短路之虞。