# ข้อแนะนำในการทำงาน

##

ห้ามพยายามออกแรงเพื่อดึงเครื่องมือไฟฟ้าออกจากสตัดเกลียว การดำเนินการดังกล่าวอาจทำให้เกิดการเริ่มทำงานโดยไม่คาดคิด ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้บุคคลได้รับบาดเจ็บหรือก้ามตัด (3) และเครื่องมือไฟฟ้าเกิดความเสียหายได้

หากคุณต้องการยกเลิกการตัดก่อนสิ้นสุดกระบวนการ ให้ปล่อยสวิตช์สั่งงาน (14) เครื่องมือไฟฟ้าจะปิดการทำงาน ตั้งสวิตช์ปรับ (13) ไปยังตำแหน่งกลับทิศทาง (ตำแหน่ง b, ) แล้วกดค้างไว้ในขณะที่กดสวิตช์สั่งงาน (14) จนกระทั่งสตัดเกลียวคลายออกจากก้ามตัด (3) จนสุดและเครื่องมือไฟฟ้ากลับเข้าตำแหน่งเปิดออกจนสุดโดยอัตโนมัติและหยุดนิ่ง

##

คุณสามารถใช้ตะขอแขวน (15) เครื่องมือไฟฟ้าได้ เช่น เข้ากับตัวนำได้ โดยหมุนก้านวัดความลึก (15) ออกด้านนอก

พับตะขอแขวน (15) กลับมาอีกครั้งจนกระทั่งล็อคเข้าที่เมื่อคุณใช้งานเครื่องมือ

ตะขอแขวน (15) ไม่เหมาะสำหรับการยึดเครื่องมือไฟฟ้าเข้ากับตัวบุคคล (เช่น ไว้ที่เข็มขัด) ห้ามแขวนเครื่องมือไฟฟ้าไว้ในบริเวณที่มีลมแรงหรือกับพื้นผิวที่อาจไม่มั่นคง

##

โปรดดำเนินการดังต่อไปนี้ เมื่อคุณต้องการตัดสตัดเกลียวที่ถูกยึดแน่นแบบตายตัว (เช่น สตัดเกลียวที่ติดตั้งเข้ากับเพดานหรือผนังของอาคาร)
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวนำสตัดเกลียว (5) ได้รับการปรับตั้งไว้อย่างเหมาะสมกับขนาดเกลียวที่ต้องการตัด และก้ามตัด (3) เปิดออกจนสุดแล้ว จัดวางตำแหน่งของเครื่องมือโดยให้สตัดเกลียวอยู่ระหว่างก้ามตัด (3) ในขณะที่สตัดเกลียวสัมผัสกับตัวนำสตัดเกลียว (5) ให้ปรับแนวเกลียวของสตัดเกลียวเข้ากับแนวก้ามตัดด้านที่อยู่กับที่
ใช้มือข้างที่ว่างอยู่จับส่วนสตัดเกลียวไว้ เนื่องจากสตัดเกลียวอาจร่วงลงมาได้หลังการตัด จับเครื่องมือไฟฟ้าให้มั่นคงและประเมินถึงแรงตอบสนอง กดสวิตช์สั่งงาน (14) ค้างไว้จนกระทั่งกระบวนการตัดสิ้นสุด
คุณสามารถใช้ก้านวัดความลึก (10) เพื่อตัดสตัดเกลียวให้ได้ตามระยะห่างที่กำหนดจากพื้นผิว ก่อนติดตั้งก้านวัดความลึก (10) ให้สัมผัสกับพื้นผิว โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าปลายก้านวัดความลึก (10) รวมทั้งด้านหน้า (1) ของเครื่องมือไฟฟ้าปราศจากสิ่งสกปรก มิฉะนั้นอาจทำให้พื้นผิวเป็นคราบสกปรกได้
ปรับตั้งก้านวัดความลึก (10) ให้ได้ระยะที่ต้องการ จัดวางตำแหน่งเครื่องมือไฟฟ้าโดยให้ปลายก้านวัดความลึกสัมผัสกับพื้นผิวจุดที่สตัดเกลียวยื่นออกมา แล้วดำเนินกระบวนการตัดตามคำอธิบายข้างต้นต่อไป

##

สำหรับงานที่ไม่ซับซ้อน คุณสามารถตัดสตัดเกลียวได้โดยการถือเครื่องมือไฟฟ้าไว้ในมือข้างหนึ่งและเลื่อนสตัดเกลียวที่ต้องการตัดโดยใช้มืออีกข้าง โดยดำเนินการดังต่อไปนี้
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวนำสตัดเกลียว (5) ได้รับการปรับตั้งไว้อย่างเหมาะสมกับขนาดเกลียวที่ต้องการตัด และก้ามตัด (3) เปิดออกจนสุดแล้ว
จัดวางตำแหน่งของเครื่องมือโดยให้สตัดเกลียวอยู่ระหว่างก้ามตัด (3) ในขณะที่สตัดเกลียวสัมผัสกับตัวนำสตัดเกลียว (5) ให้ปรับแนวเกลียวของสตัดเกลียวเข้ากับแนวก้ามตัดด้านที่อยู่กับที่ ให้คำนึงถึงส่วนวัสดุที่อาจร่วงลงมาหลังการตัด จับเครื่องมือไฟฟ้ารวมถึงสตัดเกลียวให้มั่นคงและประเมินถึงแรงตอบสนอง
กดสวิตช์สั่งงาน (14) ค้างไว้จนกระทั่งกระบวนการตัดสิ้นสุด ขณะตัดสตัดเกลียวที่ยาวหรือมีขนาดเกลียวใหญ่ ซึ่งยากต่อการถือด้วยมือ ให้วางเครื่องมือไฟฟ้าโดยใช้ส่วนรองรับด้านข้าง (12) บนพื้นผิวในแนวนอน (ดูภาพประกอบ M)
สั่งงานเครื่องมือไฟฟ้าโดยใช้มือข้างหนึ่ง ในขณะที่ใช้มืออีกข้างจับสตัดเกลียวที่ต้องการตัดให้มั่นคงเพื่อเลื่อนเข้าไป โดยดำเนินการดังต่อไปนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวนำสตัดเกลียว (5) ได้รับการปรับตั้งไว้อย่างเหมาะสมกับขนาดเกลียวที่ต้องการตัด และก้ามตัด (3) เปิดออกจนสุดแล้ว จัดวางตำแหน่งของสตัดเกลียวโดยให้สตัดเกลียวอยู่ระหว่างก้ามตัด (3) ในขณะที่สตัดเกลียวสัมผัสกับตัวนำสตัดเกลียว (5) ให้ปรับแนวเกลียวของสตัดเกลียวเข้ากับแนวก้ามตัดด้านที่อยู่กับที่ จับเครื่องมือไฟฟ้ารวมถึงสตัดเกลียวให้มั่นคงและประเมินถึงแรงตอบสนอง กดสวิตช์สั่งงาน (14) ค้างไว้จนกระทั่งกระบวนการตัดสิ้นสุด
หากต้องการตัดสตัดเกลียวแบบหลวมให้ได้ระยะที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ให้ดำเนินการเพิ่มเติมตามขั้นตอนต่อไปนี้ ปรับตั้งก้านวัดความลึก (10) ให้ได้ระยะที่ต้องการ จัดวางสิ่งของที่มีลักษณะเหมาะสมโดยให้สัมผัสกับก้านวัดความลึก (10) จัดวางตำแหน่งสตัดเกลียวตามคำอธิบายข้างต้นเข้ากับเครื่องมือไฟฟ้า และตรวจสอบเพิ่มเติมให้แน่ใจว่าสตัดเกลียวสัมผัสกับสิ่งของดังกล่าว โดยระมัดระวังไม่ให้สิ่งของที่จัดวางไว้ถูกเลื่อนออก

##

เมื่อคุณต้องการจัดเก็บเครื่องมือไฟฟ้า ให้ถอดแบตเตอรี่ (6) ออก

กำจัดฝุ่นละอองออกจากก้ามตัด (3) และชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ได้

##

ก้ามตัดคู่ประกอบด้วยก้ามตัดสองชิ้นเสมอ (3) ซึ่งสังเกตได้จากจุดหนึ่งจุดที่แสดงอยู่บนก้ามตัดชิ้นหนึ่งและจุดสองจุดที่แสดงอยู่บนก้ามตัดอีกชิ้น เปลี่ยนก้ามตัดที่เสื่อมสภาพหรือเสียหายแบบเป็นคู่เสมอ ดู การติดตั้งก้ามตัด (ดูภาพประกอบ A−E)
ก้ามตัดคู่สามารถสับเปลี่ยนกันได้ระหว่างตัวยึดแบบเคลื่อนที่ได้ (2) กับตัวยึดแบบอยู่กับที่ (4)
หมายเหตุ: ตรวจดูให้แน่ใจว่าก้ามตัดทั้งคู่ (3) อยู่ในแนวทิศทางสอดคล้องกับขนาดเกลียวที่ต้องการตัด (ดูภาพประกอบ D) ก้ามตัด (3) สำหรับขนาดเกลียวตามหน่วยเมตริกจะมีคมตัดที่สอดคล้องกับเกลียวแต่ละขนาด โดยจะอยู่ทางด้านที่มีป้ายแสดงกำกับอยู่ของก้ามตัด (3) ก้ามตัด (3) สามารถยึดสกรูเข้าในตำแหน่งที่ถูกต้องได้ต่อเมื่อทั้งสองด้านที่มีป้ายแสดงกำกับอยู่หันเข้าหากัน