# 安裝切割鉗（請參考圖 A−E）

請務必以正確的方向安裝切割鉗 (3)，並確實固定。錯誤安裝或未固定可能導致切割鉗斷裂，拋飛的碎片可能致人受傷（請參考圖 A）。

若有毛邊，請使用銼刀將毛邊從切割鉗上清除 (3)。

請一律使用 2 個一對的切割鉗 (3)。一對切割鉗包含一個標示一個點的切割鉗和一個標示兩個點的切割鉗（請參考圖 D）。這對切割鉗可在活動式固定座 (2) 和固定式固定座 (4) 之間互換。

請檢查切割鉗 (3) 的固定座 (2) 和 (4) 是否完全打開。若不是如此，請裝入充電電池，然後操作觸發開關 (14)，直到固定座完全打開。重新拆除充電電池。

將切換開關 (13) 移至上鎖位置 （請參考圖 C）。

使用隨附的內六角扳手 (8) 旋出螺栓 (18)。

將切割鉗 (3) 正確地裝入固定座 (2) 和 (4) 內。重新用螺栓 (18)固定住切割鉗 (3)。

提示：這對切割鉗有標記的正面彼此相對時，(3)才能鎖在電動工具中。切割鉗的方位必須根據待切割螺紋尺寸進行調整（請參考圖 D）。