# Indicazioni operative

##

Non allontanare mai l’elettroutensile dall’asta filettata esercitando forza. Ciò potrebbe provocare un avvio accidentale e causare lesioni alla persona o danni alle ganasce di taglio (3) e all’elettroutensile stesso.

Se si desidera interrompere il taglio anticipatamente, rilasciare l’interruttore di sblocco (14). L’elettroutensile si spegne. Portare il commutatore (13) nella posizione di inversione (posizione b, ) e tenerlo premuto mentre si aziona l’interruttore di sblocco (14) finché l’asta filettata è completamente staccata dalle ganasce di taglio (3) e l’elettroutensile si arresta nella posizione completamente aperta.

##

Il gancio di sospensione (15) consente di appendere l’elettroutensile, per esempio a una scala. A tal fine, ruotare il gancio di sospensione (15) verso l’esterno.

Quando si utilizza l’elettroutensile, richiudere il gancio di sospensione (15) fino a farlo scattare in posizione.

Il gancio di sospensione (15) non deve essere utilizzato per fissare l’elettroutensile a una persona (ad es. a una cintura). Non appendere mai l’elettroutensile in un punto ventilato o su una superficie potenzialmente instabile.

##

Qualora si desideri tagliare aste filettate saldamente fissate (ad es., un’asta filettata montata sul tetto o sulla parte di un edificio), procedere nel modo seguente.
Verificare che la guida per aste filettate (5) sia regolata correttamente rispetto alla misura di filettatura da tagliare e che le ganasce di taglio (3) siano completamente aperte. Posizionare l’elettroutensile in modo tale che l’asta filettata si trovi tra le ganasce di taglio (3). Quando l’asta filettata è a contatto con la guida per aste filettate (5), allineare la filettatura dell’asta filettata a quella della ganascia di taglio fissa.
Con la mano libera, afferrare la sezione tagliata dell’asta filettata, poiché rischia di cadere al termine del taglio. Impugnare saldamente l’elettroutensile e tenere sempre conto delle forze di reazione. Tenere premuto l’interruttore di sblocco (14) fino al termine del processo di taglio.
È possibile utilizzare l’asta di profondità (10) per tagliare l’asta filettata a una distanza definita da una superficie. Prima di portare l’asta di profondità (10) a contatto con la superficie, accertarsi che la punta dell’asta di profondità (10) e il lato frontale (1) dell’elettroutensile siano privi di sporcizia. In caso contrario, la superficie potrebbe contaminarsi.
Regolare l’asta di profondità (10) alla misura desiderata. Posizionare l’elettroutensile in modo tale che la punta dell’asta di profondità sia a contatto con la superficie dalla quale sporge l’asta filettata e proseguire con il taglio come descritto sopra.

##

Se si eseguono lavori semplici, è possibile tagliare aste filettate tenendo l’elettroutensile in una mano e guidando l’asta filettata da tagliare con l’altra mano. A tal fine, procedere nel modo seguente.
Verificare che la guida per aste filettate (5) sia regolata correttamente rispetto alla misura di filettatura da tagliare e che le ganasce di taglio (3) siano completamente aperte.
Posizionare l’elettroutensile in modo tale che l’asta filettata si trovi tra le ganasce di taglio (3). Quando l’asta filettata è a contatto con la guida per aste filettate (5), allineare la filettatura dell’asta filettata a quella della ganascia di taglio fissa. Tenere presente che la sezione tagliata cadrà al termine del taglio. Impugnare saldamente l’elettroutensile e l’asta filettata e tenere sempre conto delle forze di reazione.
Tenere premuto l’interruttore di sblocco (14) fino al termine del processo di taglio. Quando si tagliano aste filettate lunghe o misure di filettatura cospicue difficili da gestire manualmente, posizionare l’elettroutensile con le superfici di appoggio laterali (12) su una superficie orizzontale (vedere fig. M).
Utilizzare l’elettroutensile con una mano mentre l’altra mano guida, con una presa stabile, l’asta filettata da tagliare. A tal fine, procedere nel modo seguente. Verificare che la guida per aste filettate (5) sia regolata correttamente rispetto alla misura di filettatura da tagliare e che le ganasce di taglio (3) siano completamente aperte. Posizionare l’asta filettata in modo tale che questa si trovi tra le ganasce di taglio (3). Quando l’asta filettata è a contatto con la guida per aste filettate (5), allineare la filettatura dell’asta filettata a quella della ganascia di taglio fissa. Impugnare saldamente l’elettroutensile e l’asta filettata e tenere sempre conto delle forze di reazione. Tenere premuto l’interruttore di sblocco (14) fino al termine del processo di taglio.
Per tagliare aste filettate non fisse di una misura preimpostata, eseguire in via aggiuntiva i passaggi seguenti. Regolare l’asta di profondità (10) alla misura desiderata. Posizionare un oggetto adatto in modo tale che questo sia a contatto con l’asta di profondità (10). Posizionare un’asta filettata come descritto sopra rispetto all’elettroutensile e verificare inoltre che questa sia a contatto con l’oggetto. Prestare attenzione a non spostare l’oggetto posizionato.

##

Rimuovere la batteria (6) quando si ripone l’elettroutensile.

Rimuovere la polvere dalle ganasce di taglio (3) e dalle parti mobili.

##

Una coppia di ganasce di taglio è sempre costituita da due ganasce (3), delle quali una è contrassegnata con un punto e l’altra con due punti. Sostituire le ganasce di taglio usurate o danneggiate sempre a coppie vedi Montaggio delle ganasce di taglio (vedere figg. A−E).
La coppia di ganasce di taglio può essere scambiata tra l’attacco mobile (2) e l’attacco fisso (4).
Avvertenza: accertarsi che le due ganasce di taglio (3) siano orientate corrispondentemente alla misura di filettatura da tagliare (vedere fig. D). Una ganascia di taglio (3) per misure di filettatura metriche dispone di un bordo di taglio per ogni misura di filettatura. Quest’ultimo si trova sul lato della ganascia di taglio (3) con dicitura. È possibile avvitare le ganasce di taglio (3) nella posizione corretta solo se i due lati con dicitura sono rivolti l’uno verso l’altro.