# Date tehnice

Maşină de tăiat tije filetate |  | GGC 18V-12
--- | --- | ---
Cod de identificare |  | ‎3 601 JM8 0..‎
Tensiune nominală | V= | 18
Putere de tăiere
Oţel moale |  | M 6 x 1 M 8 x 1,25 M 10 x 1,5 M 12 x 1,75
Oţel inoxidabil |  | M 6 x 1 M 8 x 1,25 M 10 x 1,5
Dimensiuni (L x l x Î) | mm | 221 x 133 x 272
GreutateA) | kg | 3,4
Temperatură ambientală recomandată în timpul încărcării | °C | 0 … +35
Temperatură ambientală admisă în timpul funcţionăriiB) şi pe perioada depozitării | °C | −20 … +50
Acumulatori recomandaţi |  | GBA 18V... ProCORE18V…
Încărcătoare recomandate |  | GAL 18...

A)

  fără acumulator (pentru greutatea acumulatorului, accesează www.bosch-professional.com)

B)

  performanţe limitate la temperaturi < 0 °C

Valorile pot varia în funcţie de produs şi sunt supuse condiţiilor de utilizare, precum şi condiţiilor de mediu. Pentru informaţii suplimentare, accesează www.bosch-professional.com/wac.