# 作業注意事項

##

請勿試圖用力將電動工具從螺桿上拔下。否則可能導致電動工具不慎啟動，進而可能致人受傷或切割鉗 (3) 和電動工具受損。

若要提前中斷切割，請鬆開觸發開關 (14)。電動工具隨即關閉。將切換開關 (13) 移至反轉位置（位置 b，），並於操作觸發開關 (14) 期間按住，直到螺桿完全從切割鉗（3）鬆開，電動工具隨即自動在完全開啟的位置上停住。

##

使用掛鈎 (15) 即可把電動工具掛在例如梯子上。此時須將掛鈎 (15) 往外翻轉。

使用電動工具時，重新翻回掛鈎 (15)，直到扣入。

掛鈎 (15) 不適用於將電動工具固定在人身上（例如：掛在腰帶上）。請勿將電動工具掛在風大處或不大穩定的平面上。

##

若要切割已固定的螺桿（例如：螺桿安裝在天花板或建築物的牆壁上），請如下操作。
請確認，螺桿導向件 (5) 已調整到符合待切割的螺紋尺寸，且切割鉗 (3) 已完全打開。定位電動工具，使螺桿位於切割鉗 (3) 之間。螺桿接觸到螺桿導向件 (5) 時，請將螺桿的螺紋對準固定式切割鉗的螺紋。
用空的那隻手握住被切割下來的螺桿部位，因為那一部位於切割後可能會掉落。緊緊握住電動工具，並要有因應其作用的心理準備。按住觸發開關 (14)，直到切割程序結束。
您可使用限深擋塊 (10)，將螺桿從距離某一表面特定距離處進行切割。限深擋塊 (10) 接觸到該表面前，請確認，限深擋塊 (10) 的尖端和電動工具的正面 (1) 必須是乾淨的。否則該表面可能會受到污染。
將限深擋塊 (10) 調整在所需尺寸上。定位電動工具，使接觸到表面的限深擋塊尖端從螺桿凸出，然後如上述繼續進行切割程序。

##

進行簡易作業時，可以一手拿著電動工具，另一隻手引導待切割螺桿的方式來切割螺桿。此時請如下操作。
請確認，螺桿導向件 (5) 已調整至符合待切割螺紋尺寸，且切割鉗 (3) 已完全打開。
定位電動工具，使螺桿位於切割鉗 (3) 之間。螺桿接觸到螺桿導向件 (5) 時，請將螺桿的螺紋對準固定式切割鉗的螺紋。請記住，切割程序後切下的部位會掉落。緊緊握住電動工具電動工具和螺桿，並要有因應其作用的心理準備。
按住觸發開關 (14)，直到切割程序結束。若要切割單手難以支撐的長形螺桿或大尺寸螺紋，可利用側面托架平面 (12) 將電動工具定位在水平表面上（請參考圖 M）。
一隻手操作電動工具的同時用另一隻手穩定地引導待切割螺桿。此時請如下操作。請確認，螺桿導向件 (5) 已調整到符合待切割螺紋尺寸，且切割鉗 (3) 已完全打開。定位螺桿，使其位於切割鉗 (3) 之間。螺桿接觸到螺桿導向件 (5) 時，請將螺桿的螺紋對準固定式切割鉗的螺紋。緊緊握住電動工具電動工具和螺桿，並要有因應其作用的心理準備。按住觸發開關 (14)，直到切割程序結束。
若要將鬆動的螺桿裁切至預設的尺寸，請額外執行以下步驟。將限深擋塊 (10) 調整到所需尺寸上。定位一個合適的物件，使其接觸到限深擋塊 (10)。如上述將定位螺桿定位到電動工具上，另請注意，螺桿要接觸到上述物件。請注意，請勿移動已定位的物件。

##

存放電動工具時，請拆除充電電池 (6)。

清除切割鉗 (3) 和活動部件上的灰塵。

##

一對切割鉗共有兩個切割鉗 (3)，其中一個切割鉗標示一個點，另一個切割鉗則標示兩個點。磨損或受損的切割鉗 參見 安裝切割鉗（請參考圖 A−E） 一律成對更換。
這對切割鉗可在活動式固定座 (2) 和固定式固定座 (4) 之間互換。
提示：請注意，這兩個切割鉗 (3) 的方位須根據待切割螺紋尺寸進行調整（請參考圖 D）。公制螺紋尺寸的切割鉗 (3) 針對每一種螺紋尺寸各有一個切割邊緣。其位於切割鉗 (3) 上有標記的那一側。切割鉗 (3) 只於位置正確時才能鎖緊，且其兩標記側會相對。