# Tehnični podatki

Rezalnik navojnih palic |  | GGC 18V-12
--- | --- | ---
Kataloška številka |  | ‎3 601 JM8 0..‎
Nazivna napetost | V= | 18
Zmogljivost rezanja
Mehko jeklo |  | M 6 x 1 M 8 x 1,25 M 10 x 1,5 M 12 x 1,75
Nerjavno jeklo |  | M 6 x 1 M 8 x 1,25 M 10 x 1,5
Dimenzije (d x š x v) | mm | 221 x 133 x 272
TežaA) | kg | 3,4
Priporočena zunanja temperatura med polnjenjem | °C | 0 … +35
Dovoljena zunanja temperatura med delovanjemB) in med skladiščenjem | °C | −20 … +50
Priporočene akumulatorske baterije |  | GBA 18V... ProCORE18V…
Priporočeni polnilniki |  | GAL 18...

A)

  Brez akumulatorske baterije (teža akumulatorske baterije je na voljo na spletni strani www.bosch-professional.com)

B)

  omejena zmogljivost pri temperaturah < 0 °C

Vrednosti se lahko razlikujejo glede na izdelek in so odvisne od pogojev uporabe in okoljskih pogojev. Več informacij je na voljo na spletni strani www.bosch-professional.com/wac.