# Sikkerhetsinstruksjoner for gjengestangkutter

Bruk vernebriller. Dermed beskyttes øynene dine mot materialpartikler.

Hold hendene unna knivene og bevegelige deler. Fingrene kan sette seg fast i skjæremekanismen og forårsake alvorlig skade.

- Hold ansiktet i avstand fra skjæremekanismen. Fragmenter av gjengestangen kan slynges av under kapping og kan forårsake skade.

- Ikke arbeid på strømførende materiale, og hold elverktøyet i de isolerte grepsflatene. Kontakt med strømførende materiale kan også sette metalldeler i apparatet under spenning og føre til elektrisk støt.

- Bruk hansker når du arbeider med gjengestenger. Kanter og spon på arbeidsstykket er skarpe og kan være varme umiddelbart etter bearbeiding.

- Sikre arbeidsemnet. Et arbeidsstykke som holdes fast med spenninnretninger eller en skrustikke, holdes sikrere enn med hånden.

- For sikker bearbeiding av lange eller store gjengestenger kan elektroverktøyet plasseres på en horisontal overflate ved hjelp av støtteflatene. Det må ikke spennes fast i en skrustikke eller festes på en arbeidsbenk.

- Ikke plasser elektroverktøyet på spon fra arbeidsstykket. Elektroverktøyet kan bli skadet og slutte å fungere som det skal.

- Sørg alltid for et sikkert fotfeste, spesielt når du arbeider i en opphøyd stilling. Hold gjengestangen godt fast under og etter kutting for å hindre at den kuttede gjengestangen faller ned. En kuttet gjengestang kan forårsake alvorlige personskader.

- Under arbeid i høyden må du sikre elektroverktøyet tilstrekkelig med fallsikringsmidler og passe på at ingen personer befinner seg under arbeidsområdet. Bruk hodebeskyttelse under arbeid over hodehøyde. Da kan du unngå personskader og materielle skader hvis elektroverktøyet utilsiktet skulle falle ned.

- Det kan slippe ut damp ved skader på og ikke-forskriftsmessig bruk av batteriet. Batteriet kan brenne eller eksplodere. Sørg for forsyning av friskluft, og oppsøk lege hvis du får besvær. Dampene kan irritere åndedrettsorganene.

- Du må ikke endre og ikke åpne batteriet. Det er fare for kortslutning.

- Batteriet kan bli skadet av spisse gjenstander som spikre eller skrutrekkere eller på grunn av ytre påvirkning. Resultat kan bli intern kortslutning, og det kan da komme røyk fra batteriet, eller batteriet kan ta fyr, eksplodere eller bli overopphetet.

- Bruk batteriet bare i produkter fra produsenten. Kun slik beskyttes batteriet mot farlig overbelastning.

| Beskytt batteriet mot varme, f.eks. også mot langvarig sollys og ild, skitt, vann og fuktighet. Det er fare for eksplosjon og kortslutning.