# Montaža

- Prije svih radova na električnom alatu (npr. održavanje, zamjena alata, itd.) aku-bate‌riju treba izvaditi iz električnog alata. Kod nehotičnog aktiviranja prekidača za uključivanje/isključivanje postoji opasnost od ozljeda.

- Prije umetanja aku-baterije u električni alat uvijek provjerite radi li ispravno prekidač za aktiviranje (14) i vraća li natrag u položaj ISKLJ pri otpuštanju.

Montaža reznih čeljusti