# Üzemeltetés

- Cserélje ki a vágópofákat (3), ha a vágóélek letöredeztek vagy deformálódtak (lásd E). Vegye figyelembe a további megjegyzéseket is lásd A vágópofák cseréje.

- A vágópofák (3) rendkívül élesek. Ezért mindig tartsa távol a kezét a vágóélektől és a mozgó részektől. Ne vágjon olyan rövid munkadarabokat, amelyeknél a keze a vágópofák közelébe kerülhet. Súlyos sérülés vagy a végtagok levágásának veszélye áll fenn.

- Győződjön meg róla, hogy a megfelelő méretű vágópofák (3) vannak felszerelve az elektromos kéziszerszámra, és hogy mindkét vágópofa a megfelelő helyzetben van. Vágás előtt ellenőrizze a vágópofákra nyomtatott menetméretet.

- A kioldókapcsoló (14) működtetése előtt úgy helyezze be a menetes szárat, hogy annak menete megegyezzen az álló vágópofáéval. A menetek helytelen beállítása a vágópofák töréséhez vezethet, és a kirepülő darabok személyi sérülést okozhatnak.

A leesés elleni védőeszköz rögzítése
Üzembe helyezés
Munkavégzési tanácsok