# Сборка

- Перед выполнением любых работ с электроинструментом (например, техническое обслуживание, замена рабочего инструмента и т. д.) извлекайте аккумулятор из электроинструмента. При случайном нажатии выключателя возникает опасность травмирования.

- Перед установкой аккумулятора в электроинструмент всегда проверяйте, что пусковая кнопка (14)работает правильно и при отпускании возвращается в положение «Выкл».

Установка режущих губок