# Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy z obcinakami do prętów gwintowanych

Należy nosić okulary ochronne. Chronią one oczy przed odpryskami materiału.

Należy trzymać dłonie z dala od szczęk tnących i ruchomych części urządzenia. Mechanizm tnący może pochwycić palce i spowodować poważne obrażenia.

- Należy trzymać twarz z dala od mechanizmu tnącego. Podczas cięcia odłamki pręta gwintowanego mogą zostać wyrzucone w powietrze i spowodować obrażenia.

- Nie poddawać obróbce materiałów pod napięciem i trzymać elektronarzędzie za powierzchnie izolowane. Kontakt z materiałem pod napięciem może spowodować przekazanie napięcia na części metalowe urządzenia, co mogłoby doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym.

- Podczas obróbki prętów gwintowanych należy nosić rękawice. Krawędzie obrabianego elementu i opiłki z obrabianego elementu są ostre, a bezpośrednio po obróbce mogą być nadal gorące.

- Należy zabezpieczyć obrabiany przedmiot. Zamocowanie obrabianego przedmiotu w urządzeniu mocującym lub imadle jest bez‌piecz‌niej‌sze niż trzymanie go w ręku.

- Aby zapewnić bezpieczną obróbkę długich lub dużych prętów gwintowanych, elektronarzędzie można umieścić na poziomym podłożu i podeprzeć za pomocą powierzchni oporowych. Nie wolno go mocować w imadle ani na stole roboczym.

- Nie kłaść elektronarzędzia na opiłkach z obrabianego elementu. Może to spowodować uszkodzenie i zakłócenia w pracy elektronarzędzia.

- Należy zawsze zwracać uwagę na stabilną pozycję pracy przede wszystkim podczas prac na wysokości. Należy mocno trzymać pręt gwintowany podczas cięcia i po cięciu, aby zapobiec spadnięciu odciętego fragmentu pręta gwintowanego. Odcięty fragment pręta gwintowanego może spowodować poważne obrażenia.

- W przypadku pracy na wysokości należy w odpowiedni sposób zabezpieczyć elektronarzędzie przy użyciu osprzętu asekuracyjnego oraz upewnić się, że poniżej obszaru roboczego nie znajdują się inne osoby. W przypadku prac wymagających trzymania elektronarzędzia nad głową należy nosić kask. Pozwala to zapobiec szkodom materialnym i obrażeniom w razie niezamierzonego upuszczenia elektronarzędzia.

- W razie uszkodzenia akumulatora lub stosowania go niezgodnie z przeznaczeniem może dojść do wystąpienia oparów. Akumulator może się zapalić lub wybuchnąć. Należy zadbać o dopływ świeżego powietrza, a w przypadku wystąpienia dolegliwości skontaktować się z lekarzem. Opary mogą podrażnić drogi oddechowe.

- Nie modyfikować ani nie otwierać akumulatora. Istnieje niebezpieczeństwo zwarcia.

- Ostre przedmioty, takie jak gwoździe lub śrubokręt, a także działanie sił zewnętrznych mogą spowodować uszkodzenie akumulatora. Może wówczas dojść do zwarcia wewnętrznego akumulatora i do jego przepalenia, eksplozji lub przegrzania.

- Akumulator należy stosować wyłącznie w urządzeniach producenta. Tylko w ten sposób można ochronić akumulator przed niebezpiecznym dla niego przeciążeniem.

| Akumulator należy chronić przed wyso‌kimi tempera‌turami, np. przed stałym nasłonecznieniem, przed ogniem, zanieczyszczeniami, wodą i wilgocią. Istnieje zagrożenie zwarcia i wybuchu.