# A vágópofák beszerelése (lásd A−E ábra)

A vágópofákat (3) mindig a helyes irányban szerelje be, majd kifogástalanul rögzítse. Ha nem megfelelően helyezi be, vagy lazán helyezi fel, a vágópofa eltörhet, ami személyi sérülést okozhat a kirepülő széttört darabok miatt (lásd A ábra).

Ha szükséges, távolítsa el reszelővel a sorját a vágópofákról (3).

Mindig párban használja a vágópofákat (3). A pár egy egy ponttal, valamint egy két ponttal jelzett vágópofából áll (lásd D ábra). A vágópofa-pár a mozgó befogó (2) és a rögzített befogó (4) között kicserélhető.

Ellenőrizze, hogy a vágópofák (3) (2) és (4) befogója teljesen nyitva van-e. Ha nincsenek, akkor helyezze be az akkut, és működtesse a kioldókapcsolót (14), míg a befogók teljesen ki nem nyitnak. Vegye ki ismét az akkut.

Állítsa az átkapcsolót (13) a reteszelő pozícióra (lásd C ábra).

Csavarja ki a csavarokat (18)a mellékelt belső hatlapú kulccsal (8).

Helyezze be a vágópofákat (3) helyes fekvésben a (2) és (4) befogókba. Rögzítse a vágópofákat (3) vissza a csavarokkal (18).

Megjegyzés: A vágópofapár (3) csak akkor csavarozható be az elektromos kéziszerszámba, ha a feliratos homlokoldalak egymás felé néznek. A vágópofák irányát a vágandó menetméretnek megfelelően kell beállítani (lásd D ábra).