# Munkavégzési tanácsok

##

Soha ne kísérelje meg az elektromos kéziszerszámot erőszakkal lehúzni a menetes szárról. Ez kiválthat egy váratlan indítást, ami személyi sérüléshez, vagy az elektromos kéziszerszám vágópofáinak (3) sérülését okozhatja.

Ha idő előtt meg akarja szakítani a vágást, engedje el a kioldókapcsolót (14). Az elektromos kéziszerszám kikapcsol. Állítsa az átkapcsolót (13) a visszafordító pozícióra (b pozíció, ), és tartsa nyomva a kioldókapcsoló (14) működtetése közben, míg a menetes szár teljesen leold a vágópofáról (3), és az elektromos kéziszerszám automatikusan megáll a teljesen nyitott pozícióban.

##

Az akasztóhorog (15) segítségével az elektromos kéziszerszámot például felakaszthatja egy létrára. Ehhez forgassa felfelé az akasztóhorgot (15).

Amikor használja az elektromos kéziszerszámot, az akasztóhorgot (15) hajtsa vissza, míg az újra bereteszel.

Az akasztóhorog (15) nem alkalmas az elektromos kéziszerszám személyre történő rögzítésére (pl. övre). Soha ne akassza az elektromos kéziszerszámot szeles helyre vagy potenciálisan instabil felületre.

##

Ha rögzített menetes szárat akar levágni, az alábbiak szerint járjon el (pl. épület mennyezetén vagy falán kiálló menetes szár esetén).
Ellenőrizze, hogy a menetesszár-vezető (5) a vágandó menetméretnek megfelelően van-e beállítva, és a vágópofák (3) teljesen nyitva vannak-e. Úgy pozicionálja az elektromos kéziszerszámot, hogy a menetes szár a vágópofák (3) között legyen. Miközben a menetes szár a menetesszár-vezetőhöz (5) ér, a menetes szár menetét igazítsa az álló vágópofa menetéhez.
Szabad kezével fogja meg a menetes szárból levágandó darabot, mert ez a vágási eljárást követően leeshet. Az elektromos kéziszerszámot szorosan tartsa meg, és számítson a reakcióerőkre. Tartsa a kioldókapcsolót (14) nyomva, míg a vágási eljárás be nem fejeződik.
Használhatja a mélységütközőt (10) a menetes szár adott felülettől meghatározott távolságban történő levágásához. Mielőtt a mélységütközőt (10) a felülethez érinti, győződjön meg arról, hogy a mélységütköző csúcsa (10), valamint az elektromos kéziszerszám homlokoldala (1) szennyeződésektől mentes. Ellenkező esetben beszennyezheti a felületet.
Állítsa a mélységütközőt (10) a kívánt méretre. Úgy pozicionálja az elektromos kéziszerszámot, hogy a mélységütköző csúcsa hozzáérjen ahhoz a felülethez, amelyikből a menetes szár kiáll, majd a fentiekben leírt módon végezze el a vágást.

##

Egyszerű munkáknál a menetes szárat úgy vághatja, hogy az elektromos kéziszerszámot egyik kezébe veszi, és a vágandó menetes szárat a másik kezével vezeti. Az alábbiak szerint járjon el.
Ellenőrizze, hogy a menetesszár-vezető (5) a vágandó menetméretnek megfelelően van-e beállítva, és a vágópofák (3) teljesen nyitva vannak-e.
Úgy pozicionálja az elektromos kéziszerszámot, hogy a menetes szár a vágópofák (3) között legyen. Miközben a menetes szár a menetesszár-vezetőhöz (5) ér, a menetes szár menetét igazítsa az álló vágópofa menetéhez. Vegye figyelembe, hogy a levágott darab a vágási eljárást követően le fog esni. Az elektromos kéziszerszámot és a menetes szárat is szorosan tartsa meg, és számítson a reakcióerőkre.
Tartsa a kioldókapcsolót (14) nyomva, míg a vágási eljárás be nem fejeződik. Ha hosszú menetes szárat vagy nagy menetméretet váz, amely kézzel nehezen megtartható, akkor az elektromos kéziszerszámot oldalsó felfekvőfelületeivel (12) helyezze vízszintes felületre (lásd M ábra).
Egyik kezével kezelje az elektromos kéziszerszámot, másik kezével pedig vezesse a vágandó menetes szárat szorosan tartva azt. Az alábbiak szerint járjon el. Ellenőrizze, hogy a menetes szár vezető (5) a vágandó menetméretnek megfelelően van-e beállítva, és a vágópofák (3) teljesen nyitva vannak-e. Úgy pozicionálja a menetes szárat, hogy az a vágópofák (3) között legyen. Miközben a menetes szár a menetesszár-vezetőhöz (5) ér, a menetes szár menetét igazítsa az álló vágópofa menetéhez. Az elektromos kéziszerszámot és a menetes szárat is szorosan tartsa meg, és számítson a reakcióerőkre. Tartsa a kioldókapcsolót (14) nyomva, míg a vágási eljárás be nem fejeződik.
A menetes szár előre megadott méretre vágásához az alábbi lépéseket is hajtsa végre. Állítsa a mélységütközőt (10) a kívánt méretre. Helyezzen el egy tárgyat úgy, hogy az a mélységütközőhöz (10) hozzáérjen. A fentiekben leírtak szerint helyezzen egy menetes szárat az elektromos kéziszerszámhoz, és ügyeljen arra, is, hogy ez a tárgyhoz hozzáérjen. Ügyeljen arra, hogy az elhelyezett tárgyat ne tolja el.

##

Az elektromos kéziszerszámból a tároláshoz vegye ki az akkumulátort (6).

Távolítsa el a port a vágópofákból (3) és a mozgó alkatrészekből.

##

A vágópofa-pár mindig két vágópofából áll (3), az egyik vágópofa egy ponttal, a másik két ponttal van megjelölve. A kopott vagy sérült vágópofákat mindig párban cserélje lásd A vágópofák beszerelése (lásd A−E ábra).
A vágópofa-pár a mozgó befogó (2) és a rögzített befogó (4) között kicserélhető.
Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy a két vágópofa (3) iránya a vágandó menetméretnek megfelelően legyen beállítva (lásd D ábra). A metrikus menetméretekhez való vágópofák (3) menetméretenként egy vágóéllel rendelkeznek. A méret a vágópofa (3) feliratozott oldalán található. A vágópofák (3) csak helyes fekvésben csavarozhatók be, úgy, hogy a két feliratozott oldal egymás felé mutat.