# Wskazówki dotyczące pracy

##

Nigdy nie wolno próbować siłą zdejmować elektronarzędzia z pręta gwintowanego. Może to spowodować niespodziewane uruchomienie, obrażenia lub uszkodzenie szczęk tnących (3) i elektronarzędzia.

Jeśli użytkownik chce wcześniej przerwać cięcie, należy zwolnić wyzwalacz (14). Elektronarzędzie wyłącza się. Ustawić przełącznik (13) w pozycję odwrotnego kierunku ruchu (pozycja b, ) i przytrzymać go podczas uruchamiania wyzwalacza (14), aż pręt gwintowany zostanie całkowicie zwolniony przez szczęki tnące (3), a elektronarzędzie automatycznie zatrzyma się w pozycji całkowitego otwarcia.

##

Za pomocą haka do zawieszenia (15) można zawiesić elektronarzędzie np. na drabinie. W tym celu należy przesunąć hak do zawieszenia (15) na zewnątrz.

Ponownie złożyć hak do zawieszenia (15) aż do zablokowania, jeśli elektronarzędzie będzie używane.

Hak do zawieszenia (15) nie jest przeznaczony do mocowania elektronarzędzia na osobach (np. na pasku). W żadnym wypadku nie wolno wieszać elektronarzędzia w wietrznym miejscu lub na niestabilnej powierzchni.

##

W przypadku cięcia pręta gwintowanego unieruchomionego na stałe (np. pręt gwintowany zamontowany na suficie lub ścianie budynku) należy postępować zgodnie z opisem poniżej.
Należy upewnić się, że prowadnica pręta gwintowanego (5) jest ustawiona odpowiednio do rozmiaru ciętego gwintu, a szczęki tnące(3) są całkowicie otwarte. Ustawić elektronarzędzie w takiej pozycji, aby pręt gwintowany znajdował się pomiędzy szczękami tnącymi (3). Przy pręcie gwintowanym dotykającym do prowadnicy pręta gwintowanego (5) należy wyrównać gwint pręta gwintowanego z gwintem stacjonarnej szczęki tnącej.
Wolną ręką chwycić fragment pręta gwintowanego, ponieważ po odcięciu mógłby on spaść. Należy mocno trzymać elektronarzędzie i liczyć się z możliwością zadziałania sił reakcji. Trzymać wyzwalacz (14) naciśnięty aż do zakończenia procesu cięcia.
Można użyć ogranicznika głębokości (10), aby skrócić pręt gwintowany na określonej długości od powierzchni. Przed przyłożeniem ogranicznika (10) do powierzchni, należy upewnić się, że końcówka ogranicznika głębokości (10) oraz strona czołowa (1) elektronarzędzia są wolne od zanieczyszczeń. W przeciwnym razie mogłoby dojść do zabrudzenia powierzchni.
Ustawić ogranicznik głębokości (10) na żądany wymiar. Ustawić elektronarzędzie w takiej pozycji, aby końcówka ogranicznika głębokości miała kontakt z powierzchnią, z której wystaje pręt gwintowany i wykonać cięcie zgodnie z opisem powyżej.

##

W przypadku prostych prac można ciąć pręty gwintowane, trzymając elektronarzędzie w jednej ręce i wprowadzając cięty pręt gwintowany drugą ręką. W takim przypadku należy postępować w następujący sposób.
Należy upewnić się, że prowadnica pręta gwintowanego (5) jest ustawiona odpowiednio do rozmiaru ciętego gwintu, a szczęki tnące(3) są całkowicie otwarte.
Ustawić elektronarzędzie w takiej pozycji, aby pręt gwintowany znajdował się pomiędzy szczękami tnącymi (3). Przy pręcie gwintowanym dotykającym do prowadnicy pręta gwintowanego (5) należy wyrównać gwint pręta gwintowanego z gwintem stacjonarnej szczęki tnącej. Należy pamiętać o tym, że odcięty fragment spadnie po zakończeniu cięcia. Należy mocno trzymać elektronarzędzie oraz pręt gwintowany i liczyć się z możliwością zadziałania sił reakcji.
Trzymać wyzwalacz (14) naciśnięty aż do zakończenia procesu cięcia. Tnąc długie pręty gwintowane lub duże rozmiary gwintów, które ciężko jest utrzymać ręką, należy umieścić elektronarzędzie bocznymi powierzchniami przyłożenia (12) na powierzchni poziomej (zob. rys. M).
Jedną ręką należy obsługiwać elektronarzędzie, a drugą wprowadzić cięty pręt gwintowany, mocno go trzymając. W takim przypadku należy postępować w następujący sposób. Należy upewnić się, że prowadnica pręta gwintowanego (5) jest ustawiona odpowiednio do rozmiaru ciętego gwintu, a szczęki tnące(3) są całkowicie otwarte. Ustawić pręt gwintowany w takiej pozycji, aby znajdował się on pomiędzy szczękami tnącymi (3). Przy pręcie gwintowanym dotykającym do prowadnicy pręta gwintowanego (5) należy wyrównać gwint pręta gwintowanego z gwintem stacjonarnej szczęki tnącej. Należy mocno trzymać elektronarzędzie oraz pręt gwintowany i liczyć się z możliwością zadziałania sił reakcji. Trzymać wyzwalacz (14) naciśnięty aż do zakończenia procesu cięcia.
Aby ciąć pręty gwintowane na ustawiony wcześniej wymiar, należy dodatkowo wykonać następujące czynności. Ustawić ogranicznik głębokości (10) na żądany wymiar. Umieścić odpowiedni przedmiot w taki sposób, aby dotykał on ogranicznika głębokości (10). Ustawić pręt gwintowany względem elektronarzędzia w pozycji opisanej powyżej i dodatkowo zwrócić uwagę na to, aby dotykał on przedmiotu. Uwaga: Nie należy przesuwać umieszczonego przedmiotu.

##

Przed planowanym przechowywaniem elektronarzędzia należy wyjąć z niego akumulator (6).

Usunąć pył ze szczęk tnących (3) i ruchomych części.

##

Para szczęk tnących składa się zawsze z dwóch szczęk tnących(3), z których jedna jest oznakowana jednym punktem, a druga dwoma punktami. Zużyte lub uszkodzone szczęki tnące należy wymieniać zawsze parami zob. Montaż szczęk tnących (zob. rys. A−E).
Parę szczęk tnących można wymienić pomiędzy ruchomym uchwytem (2) i stacjonarnym uchwytem (4).
Wskazówka: Należy zwrócić uwagę na to, aby obie szczęki tnące (3) były ustawione odpowiednio do rozmiaru ciętego gwintu (zob. rys. D). Szczęka tnąca (3) do gwintów w rozmiarach metrycznych ma oddzielną krawędź tnącą dla każdego rozmiaru gwintu. Znajduje się ona na oznakowanej stronie szczęki tnącej (3). Szczęki tnące(3) można skręcić tylko wtedy, gdy znajdują się one we właściwym położeniu, przy czym obie oznakowane strony muszą być ku sobie zwrócone.