# Вказівки щодо роботи

##

Ніколи не намагайтеся зняти електроінструмент з стрижня силою. Це може призвести до несподіваного пуску, що може спричинити травми або пошкодження ріжучих губок (3) та електроінструменту.

Якщо ви хочете передчасно перервати різання, відпустіть кнопку розблокування (14). Електроінструмент вимикається. Встановіть вимикач (13) в положення реверсу (положення b, ) і утримуйте його, натиснувши на кнопку розблокування (14), до тих пір, поки стрижень з різьбою повністю не вийде з ріжучих губок (3), а електроінструмент автоматично не зупиниться в повністю відкритому положенні.

##

За допомогою гачка для підвішування (15) електроінструмент можна, напр., підвісити на драбині. Для цього поверніть гачок для підвішування (15) назовні.

Складіть гачок для підвішування (15) назад, щоб він зафіксувався під час використання електроінструменту.

Гачок для підвішування (15) не підходить для кріплення електроінструмента на людині (напр., на поясі). Ніколи не вішайте електроінструмент у вітряному місці або на потенційно нестійкій поверхні.

##

Якщо потрібно відрізати нерухомий стрижень (напр., закріплений на стелі або стіні будівлі), дійте так, як описано нижче.
Переконайтеся, що напрямна стрижня з різьбою (5) встановлена відповідно до розміру різьби, яку потрібно нарізати, і що ріжучі губки (3) повністю відкриті. Розташуйте електроінструмент так, щоб стрижень з різьбою знаходився між ріжучими губками (3). Коли стрижень торкається напрямної (5), він вирівнює різьблення стрижня з різьбленням нерухомого тримача.
Візьміться вільною рукою за відрізок стрижня, оскільки він може впасти під час різання. Міцно тримайте електроінструмент і очікуйте сили реакції. Натисніть і утримуйте кнопку розблокування (14) до завершення процесу різання.
За допомогою обмежувача глибини (10) можна відрізати стрижень на певній відстані від поверхні. Перед тим, як встановити контакт обмежувача глибини (10) з поверхнею, переконайтеся, що кінчик обмежувача глибини (10) та торцевий бік електроінструменту (1) не забруднені. В іншому випадку можна забруднити поверхню.
Встановіть обмежувач глибини (10) на потрібний розмір. Розташуйте електроінструмент так, щоб кінчик обмежувача глибини контактував з поверхнею, з якої виступає стрижень з різьбою, і продовжуйте процес різання, як описано вище.

##

Для виконання простих робіт можна різати стрижні, тримаючи електроінструмент в одній руці, а іншою рукою спрямовуючи стрижень, який потрібно відрізати. Для цього виконайте наступні дії.
Переконайтеся, що напрямна стрижня з різьбою (5) встановлена відповідно до розміру різьби, яку потрібно нарізати, і що ріжучі губки (3) повністю відкриті.
Розташуйте електроінструмент так, щоб стрижень з різьбою знаходився між ріжучими губками (3). Коли стрижень торкається напрямної (5), він вирівнює різьблення стрижня з різьбленням нерухомого тримача. Майте на увазі, що після процесу різання секція впаде вниз. Міцно тримайте електроінструмент і стрижень з різьбою і враховуйте силу віддачі.
Натисніть і утримуйте кнопку розблокування (14) до завершення процесу різання. Якщо ви нарізаєте довгі стрижні або різьбу великого розміру, яку важко утримувати вручну, покладіть електроінструмент торцевим боком (12) на горизонтальну поверхню (див. мал.M).
Керуйте електроінструментом однією рукою, а іншою міцно тримайте стрижень з різьбою, який потрібно відрізати. Для цього виконайте наступні дії. Переконайтеся, що напрямна стрижня з різьбою (5) встановлена відповідно до розміру різьби, яку потрібно нарізати, і що ріжучі губки (3) повністю відкриті. Розмістіть стрижень з різьбою так, щоб він знаходився між ріжучими губками (3). Коли стрижень торкається напрямної (5), він вирівнює різьблення стрижня з різьбленням нерухомого тримача. Міцно тримайте електроінструмент і стрижень з різьбою і очікуйте сили реакції. Натисніть і утримуйте кнопку розблокування (14) до завершення процесу різання.
Щоб обрізати вільні стрижні з різьбою до заданої довжини, також виконайте наступні дії. Встановіть обмежувач глибини (10) на потрібний розмір. Помістіть відповідний елемент так, щоб він торкався обмежувача глибини (10). Розташуйте стрижень з різьбою по відношенню до електроінструменту, як описано вище, а також переконайтеся, що він торкається елементу. Будьте уважні, щоб не зрушити розміщений елемент з місця.

##

При зберіганні електроінструменту вийміть акумуляторну батарею (6).

Видаліть пил з ріжучих губок (3) і рухомих частин.

##

Пара ріжучих губок завжди складається з двох ріжучих губок (3), одна з яких позначена однією крапкою, а інша – двома крапками. Завжди замінюйте зношені або пошкоджені ріжучі губки попарно див. Монтаж ріжучих губок (див. мал. A−E).
Пару ріжучих губок можна міняти місцями між пересувним (2) і нерухомим тримачем (4).
Вказівка: Переконайтеся, що обидві ріжучі губки (3) орієнтовані відповідно до розміру різьби, яку потрібно нарізати (див. мал. D). Ріжуча губка (3) для метричної різьби має по одній ріжучій кромці на кожен розмір різьби. Він розташований на маркованій стороні ріжучої губки (3). Ріжучі губки (3) можна згвинчувати тільки в правильному положенні, при цьому обидві марковані сторони повинні бути спрямовані одна до одної.