# 固定防坠落装置（参见插图B）

提示：应使用与系统重量匹配的防坠落装置(22)，以防电动工具坠落。防坠落装置的最大允许长度为1,1米。请务必注意电动工具上的允许固定区域(21)。

优先将用锚结固定的绳带用作防坠落装置或使用配备坠落缓冲器的防坠落装置。

在固定防坠落装置(22)时请务必注意相关操作说明。

- 必须将防坠落装置的另一端固定在稳定的结构上（例如建筑物或脚手架），切勿固定在用户本身。
  防坠落装置必须能够自由移动，只允许固定在固定止动点(23)和电动工具上允许的固定区域(21)。
  请选择合适的固定止动点(23)，确保电动工具坠落时可自行掉落在防坠落装置内，同时不会缠绕或危害用户。

将防坠安全绳(22)的套环穿过手柄(17)，并将卡扣端穿过套环。在拉紧套环时，请确保其正确放置在固定区域(21)，且没有扭曲。每次使用前，请检查防坠安全装置及其在电动工具和固定点(23)上是否正确安装。