# Techniniai duomenys

Srieginių strypų pjaustytuvas |  | GGC 18V-12
--- | --- | ---
Gaminio numeris |  | ‎3 601 JM8 0..‎
Nominalioji įtampa | V= | 18
Pjovimo našumas
Minkštasis plienas |  | M 6 x 1 M 8 x 1,25 M 10 x 1,5 M 12 x 1,75
Nerūdijantis plienas |  | M 6 x 1 M 8 x 1,25 M 10 x 1,5
Matmenys (I x P x A) | mm | 221 x 133 x 272
SvorisA) | kg | 3,4
Rekomenduojama aplinkos temperatūra įkraunant | °C | 0 … +35
Leidžiamoji aplinkos temperatūra veikiantB) ir sandėliuojant | °C | −20 … +50
Rekomenduojami akumuliatoriai |  | GBA 18V... ProCORE18V…
Rekomenduojami krovikliai |  | GAL 18...

A)

  Be akumuliatoriaus (akumuliatorių svorius rasite www.bosch-professional.com.)

B)

  ribota galia, esant temperatūrai < 0 °C

Vertės gali skirtis priklausomai nuo gaminio, jos taip pat priklauso nuo naudojimo ir aplinkos sąlygų. Daugiau informacijos rasite www.bosch-professional.com/wac.