# Закріплення обладнання для захисту від падіння (див. мал. B)

Вказівка: для захисту електроінструмента від падіння слід використовувати обладнання для захисту від падіння (22), придатне для ваги системи. Максимально допустима довжина обладнання для захисту від падіння становить 1,1 м. Дотримуйтеся допустимої області кріплення (21) на електроінструменті.

В якості обладнання для захисту від падіння бажано використовувати глуху петлю, закріплену за допомогою анкерного кріплення, або обладнання для захисту від падіння з амортизатором падіння.

При кріпленні обладнання для захисту від падіння (22) обов’язково дотримуйтеся вимог інструкції з експлуатації.

- Протилежна сторона обладнання для захисту від падіння обов’язково має бути прикріплена до стійкої конструкції (напр., будівлі або риштування), а не до самого користувача.
  Обладнання для захисту від падіння має вільно переміщуватися і може бути прикріплене лише до нерухомої точки кріплення (23) та у дозволеній області кріплення (21) на електроінструменті.
  Оберіть фіксовану точку кріплення (23) так, щоб у разі падіння електроінструмент міг вільно потрапляти в обладнання для захисту від падіння, не обмотуючись та не загрожуючи користувачеві.

Протягніть стропу обладнання для захисту (22) через ручку (17) і проведіть сторону карабіна через стропу. Затягуючи стропу, переконайтеся, що вона акуратно лежить в області кріплення (21) і не перекручена. Перед кожним використанням перевіряйте обладнання для захисту і правильність кріплення на електроінструменті та точці області (23) кріплення.