# Работа с електро‌инструмента

- Сменете режещите челюсти (3), ако режещите ръбове са разцепени или деформирани (вж. фиг. E). Спазвайте другите указания вж. Смяна на режещите челюсти.

- Режещите челюсти (3) са изключително остри. Затова винаги дръжте ръцете си далеч от режещи ръбове и движещи се части. Не режете къси детайли, при които ръцете могат да се доближат до режещите челюсти. Съществува риск от сериозно нараняване или загуба на крайник.

- Уверете се, че режещите челюсти (3) с правилния размер са поставени върху върху електроинструмента и че двете челюсти са правилно ориентирани. Преди рязане проверете размера на резбата, отпечатан върху режещите челюсти.

- Преди натискане на пусковия превключвател (14) поставете щангата с резба така, че нейните ходове на резбата да съвпадат с тези на стационарната режеща челюст. Неправилното подравняване на резбите може да доведе до счупване на режещите челюсти и до нараняване от изхвърлени фрагменти.

Закрепване на средство за обезопасяване срещу падане
Пускане в експлоатация
Указания за работа