# Fixation de la sécurité antichute (voir figure B)

Remarque : Pour protéger l’outil électroportatif contre un risque de chute, utilisez un moyen de sécurité antichute (22) approprié. La longueur maximale admissible de la sécurité antichute est de 1,1 m. Respectez impérativement la zone de fixation admissible (21) sur l’outil électroportatif.

Utilisez de préférence comme sécurité antichute une sangle ou longe fixée avec un anneau ou bien une sécurité antichute avec absorbeur d’énergie.

Pour la fixation de la sécurité antichute (22), respectez à tout prix les indications de cette notice d’utilisation.

- Fixez l’autre extrémité de la sécurité antichute à une structure stable (par ex. bâtiment ou échafaudage) et jamais à un vêtement ou à votre poignet.
  La sécurité antichute doit offrir une bonne liberté de mouvement et ne doit être fixée qu’à un point d’ancrage fixe (23) et au niveau de la zone de fixation admissible (21) de l’outil électroportatif.
  Sélectionnez le point d’ancrage fixe (23) de façon à ce qu’en cas de chute l’outil électroportatif soit retenu par la sécurité antichute sans s’enrouler autour de l’utilisateur et sans le mettre en danger ou risquer de le blesser.

Passez la longe de la sécurité antichute (22) autour de la poignée (17) et faites passer le mousqueton dans la longe. Assurez-vous lors du serrage de la longe qu’elle est bien en place au niveau de la zone de fixation (21) et qu’elle n’est pas vrillée. Avant chaque utilisation de l’outil électroportatif, contrôlez la sécurité antichute et assurez-vous qu’elle est bien fixée à l’outil électroportatif et au point d’ancrage (23).