# Instruções de segurança para cortador de hastes roscadas

Use óculos de proteção. Desta forma, seus olhos ficam protegidos contra partículas de material lascadas.

Mantenha suas mãos afastadas dos mordentes de corte e das peças móveis. Os dedos podem ser apanhados pelo mecanismo de corte, causando ferimentos graves.

- Mantenha seu rosto afastado do mecanismo de corte. Durante o corte podem ser projetados fragmentos da haste roscada causando ferimentos.

- Não trabalhe materiais que estejam sob tensão e pegue na ferramenta elétrica pelas superfícies do punho isoladas. O contato com material que esteja sob tensão também pode colocar outras peças metálicas da ferramenta sob tensão e causar um choque elétrico.

- Use luvas ao trabalhar hastes roscadas. As arestas e aparas da peça são afiadas e ainda podem estar quentes imediatamente após o processamento.

- Fixar a peça a ser trabalhada. Uma peça a ser trabalhada fixa com dispositivos de aperto ou com um torno de bancada está mais firme do que segurada com a mão.

- Para trabalhar hastes roscadas compridas ou grandes de forma segura, a ferramenta elétrica pode ser pousada sobre uma superfície plana com a ajuda das superfícies de apoio. Não pode ser presa num torno de bancada ou fixada a uma bancada de trabalho.

- Não coloque a ferramenta elétrica sobre as aparas da peça. Tal pode provocar danos e falhas na ferramenta elétrica.

- Assegure sempre uma posição segura, especialmente ao trabalhar em uma posição elevada. Segure bem a haste roscada durante e após o corte, para evitar a queda da haste roscada cortada. Uma haste roscada cortada pode causar lesões corporais graves.

- Ao trabalhar com a ferramenta elétrica em uma posição elevada, fixe a mesma adequadamente com dispositivos de proteção contra queda e assegure que não existem pessoas debaixo da área de trabalho. Use uma proteção para a cabeça nos trabalhos acima da cabeça. Assim pode evitar danos pessoais e materiais no caso de queda inadvertida da ferramenta elétrica.

- Em caso de danos e de utilização incorreta da bateria, podem escapar vapores. A bateria pode incendiar-se ou explodir. Arejar bem o local de trabalho e consultar um médico se forem constatados quaisquer sintomas. Os vapores podem irritar as vias respiratórias.

- Não altere nem abra o acumulador. Existe perigo de curto-circuito.

- A bateria pode ser danificada com objetos pontiagudos como p. ex. prego ou chave de parafusos ou devido à influência de força externa. Pode ocorrer um curto-circuito interno e a bateria pode arder, deitar fumo, explodir ou sobreaquecer.

- Utilize a bateria apenas em produtos do fabricante. Só assim é que a bateria fica protegida contra sobrecarga perigosa.

| Proteja a bateria do calor, p. ex. radiação solar permanente, fogo, sujeira, água e umidade. Há risco de explosão ou de um curto-circuito.