# Пайдалану

- Кескіш жиектер жарылған немесе деформацияланған болса, тарақтарды (3) ауыстырыңыз ( суретін E қараңыз). Толығырақ ақпаратқа қараңыз Тарақтарды ауыстыру назар аударыңыз.

- Тарақтар (3) айрықша өткір. Сондықтан қолыңызды әрдайым кескіш жиектер мен қозғалмалы бөлшектерден алшақ ұстаңыз. Қолдың тарақтарға жақын орналасуына әкелуі мүмкін қысқа өңделетін бөлшектерді кеспеңіз. Ауыр жарақат алу немесе аяқ-қолдан айырылу қаупі туындайды.

- Электр құралына дұрыс өлшемді тарақтар (3) орнатылғанына және тарақтардың екеуі де дұрыс бағытталғанына көз жеткізіңіз. Кесу алдында тарақтарда басылған ирек ойма өлшемін тексеріңіз.

- Ажыратқышты (14) іске қоспас бұрын бұрандалы соташықты оның бұранда қадамы қозғалмайтын тарақтың бұранда қадамына сәйкес келетіндей орнатыңыз. Ирек ойманың қате туралануы тарақтардың сынып қалуына және ұшпа бөліктерден жарақат алуға әкелуі мүмкін.

Құлаудан сақтандыру құралын бекіту
Пайдалануға ендіру
Пайдалану нұсқаулары