# Gắn thiết bị chống rơi (xem Hình B)

Hướng dẫn: Để cố định dụng cụ điện khỏi bị rơi, nên sử dụng thiết bị chống rơi phù hợp với trọng lượng của hệ thống (22). Chiều dài tối đa cho phép của thiết bị chống rơi là 1,1 m. Cần lưu ý vùng gắn cho phép (21) trên dụng cụ điện.

Tốt nhất nên sử dụng vòng đai được gắn bằng nút neo để làm thiết bị chống rơi hoặc dùng thiết bị chống rơi với đệm.

Cần lưu ý hướng dẫn điều khiển khi gắn thiết bị chống rơi (22).

- Cần gắn mặt đối diện của thiết bị chống rơi vào một cấu trúc ổn định (ví dụ tòa nhà hoặc giàn giáo) và không tự gắn vào người dùng.
  Thiết bị chống rơi phải di chuyển tự do và chỉ được phép gắn vào điểm gắn cố định (23) và trong vùng găn được phép (21) trên dụng cụ điện.
  Chọn một điểm gắn cố định (23) sao cho dụng cụ điện có thể rơi tự do vào khóa chống rơi nếu rơi ngã, mà không quấn hoặc gây nguy hiểm cho người dùng.

Luồn vòng dây của thiết bị chống rơi (22) qua tay cầm (17) và luồn phía móc treo qua vòng dây. Khi thắt chặt vòng, hãy đảm bảo rằng nó được đặt đúng vị trí trong khu vực gắn (21) và không bị xoắn. Kiểm tra thiết bị chống rơi và độ gắn chặt của nó vào dụng cụ điện và điểm gắn (23) trước mỗi lần sử dụng.