# Работа с инструментом

- Заменяйте режущие губки (3), если их режущие кромки обломаны или деформированы (см. рис. E). Соблюдайте указания по замене режущих губок см. Замена режущих губок.

- Режущие губки (3) очень острые. Поэтому всегда держите руки подальше от режущих кромок и подвижных частей. Не нарезайте резьбу на коротких заготовках, при которых ваши руки могут оказаться рядом с режущими губками. Это может привести к серьезным травмам или отрезанию конечностей.

- Убедитесь, что на электроинструменте установлены режущие губки (3)правильного размера и что обе они находятся в правильном положении. Перед началом резки проверьте размер резьбы, указанный на режущих губках.

- Перед нажатием на пусковую кнопку (14) вставьте резьбовую шпильку так, чтобы витки ее резьбы совпадали с витками неподвижной режущей губки. Неправильное направление витков резьбы может привести к поломке режущих губок и травмам от разлетевшихся осколков.

Крепление оборудования для защиты при падении
Включение электроинструмента
Указания по применению